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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ

	TERMO DE REFERÊNCIA	

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 840-10314-2024

Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transporte. 
Necessidade da Administração: Aquisição de materiais para manutenção de iluminação pública no período de 2024 e 2025.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O objeto da presente Licitação é a aquisição de materiais para manutenção de iluminação pública, devendo cumprir as seguintes descrições:
 
	
Item
	
Quant.
	
Uni/Mt
	                                                
                                                 Descrição 


	1
	300
	Uni
	Base suporte p/ relé fotoelétrica com suporte metálico modelo em L.

	2
	50
	Uni
	Cinta circular de ferro galvanizado com 2 parafusos francês 16x70mm e 2 porcas, para poste de concreto (cinta tam. 230 mm).

	3
	50
	Uni
	Cinta circular de ferro galvanizado com 2 parafusos francês 16x70mm e 2 porcas, para poste de concreto (cinta tam. 270 mm).

	4
	50
	Uni
	Cinta circular de ferro galvanizado com 2 parafusos francês 16x70mm e 2 porcas, para poste de concreto (cinta tam. 300 mm).

	5
	200
	Uni
	Conector derivação perfurante para cabo 70/95 mm.

	6
	50
	Uni
	Conector paralelo de alumínio, com 01 parafuso.

	7
	200
	Mt
	Fio duplo 2 x 2,5 mm, cores diversas.

	8
	200
	Mt
	Fio duplo 2 x 1,5 mm, cores diversas.

	9
	500
	Mt
	Fio flexivel 2,5 mm, cores diversas.

	10
	500
	Mt
	Fio sólido 4 mm, cores diversas.

	11
	300
	Mt
	Fio sólido 2,5 mm, cores diversas.

	12
	150
	Uni
	Fita isolante preta 10m x 19 mm.

	13
	300
	Uni
	Haste de 1,20 metros, c/ luminária e receptáculo e27 para iluminação pública (haste de ferro galvanizado de 1,20 metros de comprimento e luminária oval de alumínio aberta tam. P).

	14
	300
	Uni
	Haste de 1,20 metros, c/ luminária e receptáculo e27 para iluminação pública (haste de ferro galvanizado de 1,20 metros de comprimento e luminária oval de alumínio aberta tam. M).

	15
	300
	Uni
	Lâmpadas Led 30 watts bulbo t100 (E27), 
fator de potência maior ou igual a 0,92, temperatura de cor mínima 6500K, Fluxo luminoso mínimo 2.400 Lúmens, Vida útil mínima 25.000 horas. Com certificação do INMETRO e garantia mínima de 12 meses. 

	16
	300
	Uni
	Lâmpadas Led 40 watts bulbo t140 (E27), 
temperatura de cor mínima 5000K, Fluxo luminoso mínimo 3.600 Lúmens, Vida útil mínima 25.000 horas. Com certificação do INMETRO e garantia mínima de 12 meses

	17
	300
	Uni
	Lâmpadas Led 50 watts bulbo t140 (E27), bivolt uso externo. Temperatura de cor mínima 4500K, Fluxo luminoso mínimo 4.000 Lúmens, E27. Vida útil mínima 25.000 horas. Com certificação do INMETRO e garantia mínima de 12 meses.

	18
	50
	Uni
	Lâmpadas Led Bulbo 12 watts 220v, E27, uso residencial e comercial. Com certificação do INMETRO

	19
	50
	Uni
	Lâmpadas Led Bulbo 15 watts 220v, E27, uso residencial e comercial. Com certificação do INMETRO

	20
	50
	Uni
	Lâmpadas Led Bulbo 30 watts 220v, E27, uso residencial e comercial. Com certificação do INMETRO

	21
	200
	Uni
	Receptáculo de porcelana (louça) E27 para iluminação pública.

	22
	700
	Uni
	Relé fotoelétrica nova, 50/60 hz 1000w 220v, com janela. Com certificação do INMETRO




2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A aquisição se justifica devido a necessidade de manter-se um bom funcionamento nas redes de iluminação. 
[bookmark: _GoBack]A entrega dos itens será realizada na Secretaria de Obras do município, na Rua Afonso de Medeiros, 562, Centro, Pirapó/RS, sendo responsabilidade do fiscal de contrato designado o seu devido recebimento, assim como a conferência física dos itens.
	

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é aquisição de materiais de consumo para manutenção de iluminação pública do município, no período de 2024 e 2025, mantendo o bom funcionamento das iluminações urbanas e rurais, garantindo assim tranquilidade e segurança aos munícipes.


4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os material têm natureza de bem comum, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo termo de referência, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo assim descrito:  Base suporte p/ relé fotoelétrica com suporte metálico modelo em L, Cinta circular de ferro galvanizado com 2 parafusos francês 16x70mm e 2 porcas, para poste de concreto (cinta tam. 230 mm), Cinta circular de ferro galvanizado com 2 parafusos francês 16x70mm e 2 porcas, para poste de concreto (cinta tam. 270 mm), Cinta circular de ferro galvanizado com 2 parafusos francês 16x70mm e 2 porcas, para poste de concreto (cinta tam. 300 mm), Conector derivação perfurante para cabo 70/95 mm, Conector paralelo de alumínio, com 01 parafuso, Fio duplo 2 x 2,5 mm  (sem opção de cor), Fio duplo 2 x 1,5 mm  ( sem opção de cor), Fio flexivel 2,5 mm     ( sem opção de cor), Fio sólido 4 mm           ( sem opção de cor), Fio sólido 2,5 mm      ( sem opção de cor), Fita isolante preta 10m x 19 mm, Haste de 1,20 metros, c/ luminária e receptáculo e27 para iluminação pública (haste de ferro galvanizado de 1,20 metros de comprimento e luminária oval de alumínio aberta tam. P), Haste de 1,20 metros, c/ luminária e receptáculo e27 para iluminação pública (haste de ferro galvanizado de 1,20 metros de comprimento e luminária oval de alumínio aberta tam. M), Lâmpadas Led 30 watts bulbo t100 (E27), bivolt uso externo, Lâmpadas Led 40 watts bulbo t140 (E27), bivolt uso externo,  Lâmpadas Led 50 watts bulbo t140 (E27), bivolt uso externo, Lâmpadas Led Bulbo 12 watts 220v, E27, uso residencial e comercial, Lâmpadas Led Bulbo 15 watts 220v, E27, uso residencial e comercial, Lâmpadas Led Bulbo 30 watts 220v, E27, uso residencial e comercial, Receptáculo de porcelana (louça) E27 para iluminação pública, Relé fotoelétrica nova, 50/60 hz 1000w 220v, com janela.


O fornecedor será selecionado por meio da realização de Pregão Eletrônico, com fundamento na  Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item. 
Para fornecimento do produto pretendido os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da Licitação, bem como apresentar os documentos a título de habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021.


5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias contados do envio da(s) nota(s) de empenho. 
5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior. 
5.3. Os bens deverão ser entregues no endereço indicado no item 2. 
5.4. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º). 
6.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.


7.2. As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO
Conforme disposto no item 4, o fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.


9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ R$ 138.338,50 (Cento e trinta e oito mil, trezentos e trinta e oito reais com cinquenta centavos).

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 049/2022,que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Pirapó nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
Tais referências foram obtidas por meio de pesquisa no LicitaCon, efetuadas com base no Decreto Municipal n.º049/2022.











10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:
Órgão: 08- Secretaria de obras, viação e transporte
Unidade Orçamentária: 0801- Secretaria de obras, viação e transporte 
 Atividade: 2054- Manutenção da iluminação pública.  
3.3.9.0.30- MATERIAL DE CONSUMO
Vínculo: 500          Despesa: 744
	Vínculo: 751         Despesa: 1588 e 141




Pirapó, 25 julho de 2024.
















JOÃO NEI MALAQUIA
Secretário de Obras, Viação e Transporte
(substituto) 

Rua Afonso de Medeiros, 562 – Fone PABX: 55 3351-1800-http://www.pirapo.rs.gov.br 
 e-mail: licitacao@pirapo.rs.gov.br - Cnpj: 91.553.941/0001-08
CEP: 97885-000 - Pirapó - RS
image1.png




