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 Estudo Técnico Preliminar
Contratação de empresa para perfuração de poço tubular, com cadastro no SIOUT, outorga e/ou tamponamento com aproximadamente 100m de profundidade
1. Descrição da necessidade.
[bookmark: _Hlk190336326]O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo a contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia em regime de empreitada global (fornecimento de materiais e mão de obra) para execução de perfuração, construção de um poço tubular profundo, para captação de água subterrânea, para atender a demanda de 25 famílias da comunidade de Beira Rio, alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Benício Tamanini e Escola Municipal de Ensino Infantil Caminho Encantado.	

1. Área requisitante.
Secretaria de Obras, Serviços Viários e Trânsito.

1. Descrição dos Requisitos da Contratação.
[bookmark: _Hlk156900682]A perfuração deverá ser realizada no Parque Municipal Amélia Nunes da Silva, Rua do Parque, Centro, São Jorge/RS e o objeto deve ser executado conforme Perfil Construtivo e Geológico. 
A contratada deverá apresentar registro no Conselho Regional de Engenharia competente da empresa e seus responsáveis técnicos, comprovando que possui capacidade técnica profissional por meio de certidão de acervo técnico (CAT) emitida pelo Conselho Regional de Engenharia. 
	A empresa vencedora do certame será responsável pela instalação da placa da obra de acordo com as dimensões e modelo a serem fornecidos pela Prefeitura.
Providenciar o diário de perfuração para que as partes registrem o serviços diários, atender as solicitações do fiscal do contrato, apresentar ART, depositar os rejeitos de obra em local adequado (licenciado), comunicar o fiscal do contrato sobre possíveis intervenções nas vias públicas, fornecer material e mão de obra e equipamentos necessários para a completa e adequada execução do objeto, disponibilizar EPI’S e EPC’S adequados e convenientes para a execução dos trabalhos, promover e cumprir a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme estabelece Resolução do CONAMA nº 307, manter como o responsável técnico na execução do contrato o mesmo profissional detentor do atestado de responsabilidade técnica para atendimento à qualificação técnico-profissional da fase de habilitação do processo licitatório, ou outro profissional que atenda os mesmos requisitos previstos no edital, utilizar vestimenta regulamentada para o trabalho, empregar e implementar equipamentos de proteção coletivas (ECP), utilizar EPI’S e providenciar a limpeza final, que deverá ser aprovada pelo fiscal do contrato.
A contratada deverá preparar a documentação administrativa necessária para encaminhar o processo de autorização junto ao DRHS antes de iniciar os procedimentos de construção do poço.
[bookmark: _Hlk190335562]Realizar o teste de vazão 24 horas com utilização de gerador e bomba e encaminhar o cadastro e processo de outorga junto ao DRHS após a perfuração.
	A obra deverá ser entregue no prazo máximo de 90 dias corridos, a contar da emissão e recebimento da Ordem de Serviço. 

1. Levantamento de Mercado.
Os valores utilizados como referência para este processo licitatório foram obtidos através de projeto realizado por empresa contratada para este fim, pois para os serviços a serem adquiridos existem um grande número de fornecedores existentes no mercado nacional, que oferecem o serviço dentro das especificações solicitadas. 

1. Descrição da solução como um todo.
A contratação referida neste estudo técnico preliminar tem como objetivo perfuração de um poço tubular com aproximadamente 100m.
A perfuração se faz necessária buscando suprir o déficit de água em momentos de estiagem severa, abastecendo famílias rurais com água potável através de canalização ou caminhão pipa. A contratada deverá fornecer os materiais e equipamentos relacionados e qualificados na Planilha Orçamentária conforme suas respectivas especificações técnicas, com todos os componentes de fábrica necessários e suficientes às instalações e montagens. 
	

Item
	

Quant.
	

Unid.
	

Descrição
	
Valor Unit. (R$)
	Valor Unitário com BDI
(R$)
	
Total sem BDI (R$)
	
Total com BDI (R$)

	Serviços preliminares

	1
	1
	UN
	Autorização Prévia do poço (DRHS)
	R$1,500.00
	R$1,812.00
	R$1,500.00
	R$1,812.00

	2
	1
	UN
	Placa de Obra Chapa de Aço Galvanizado
	R$1,500.00
	R$1,812.00
	R$1,500.00
	R$1,812.00

	3
	1
	UN
	Deslocamento e Assentamento do Equipamento
	R$4,000.00
	R$4,832.00
	R$4,000.00
	R$4,832.00

	Sub-total
	
	R$7,000.00
	R$8,456.00

	Perfuração e construção do poço tubular

	4
	13
	MTS
	Perfuração Poço tubular profundo 12"
	R$310.00
	R$374.48
	R$4,030.00
	R$4,868.24

	5
	87
	MTS
	Perfuração poço tubular profundo 6"
	R$115.00
	R$138.92
	R$10,005.00
	R$12,086.04

	6
	13
	MTS
	Revestimento Geomecânico 6"
	R$300.00
	R$362.40
	R$3,900.00
	R$4,711.20

	7
	1
	UN
	Cimentação
	R$600.00
	R$724.80
	R$600.00
	R$724.80

	8
	1
	UN
	Laje de proteção sanitária
	R$450.00
	R$543.60
	R$450.00
	R$543.60

	9
	1
	UN
	Tampa de Proteção do Poço
	R$200.00
	R$241.60
	R$200.00
	R$241.60

	Sub-total
	R$19,185.00
	R$23,175.48

	Serviços finais

	10
	1
	UN
	Cercamento (3mx3mx1,5m) mourão de concreto
	R$1,900.00
	R$2,295.20
	R$1,900.00
	R$2,295.20

	11
	1
	UN
	Ánalise de Água
	R$750.00
	R$906.00
	R$750.00
	R$906.00

	12
	1
	UN
	Teste de Vazão 24 horas (planilhas e cálculos)
	R$3,000.00
	R$3,624.00
	R$3,000.00
	R$3,624.00

	13
	1
	UN
	Cadastro e Outorga do poço (DRHS)
	R$4,500.00
	R$5,436.00
	R$4,500.00
	R$5,436.00

	14
	1
	UN
	Tamponamento ( quando necessário)
	R$4,500.00
	R$5,436.00
	R$4,500.00
	R$5,436.00

	Sub-total
	R$14,650.00
	R$17,697.20

	Poderá ser necessário material para revestir o poço

	15
	96
	MTS
	Revestimento Geomecânico 6"
	R$300.00
	R$362.40
	R$28,800.00
	R$34,790.40

	16
	4
	MTS
	Filtro Geomecânico 6"
	R$320.00
	R$386.56
	R$1,280.00
	R$1,546.24

	17
	0.5
	TON
	Pré-filtro
	R$1,800.00
	R$2,174.40
	R$900.00
	R$1,087.20

	18
	1
	UM
	Serviço de revestir o poço
	R$2,000.00
	R$2,416.00
	R$2,000.00
	R$2,416.00

	Sub-total
	R$32,980.00
	R$39,839.84

	Total
	R$73,815.00
	R$89,168.52


1. Estimativa do Valor da Contratação

[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk190336444]Os valores se baseiam através de planilha orçamentária feita por geólogo responsável. A estimativa de valor total a ser contratado nesta licitação é de R$89.168,52 (oitenta e nove mil cento e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). 

1. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução.
A presente contratação, realizada através de licitação na modalidade Concorrência Presencial na modalidade de julgamento por valor global. 
Ademais, a contratação será realizada na forma global, com o objetivo de estimular uma maior disputa com potencial de impacto na redução do preço final, garantindo, assim, a ampla concorrência, bem como com vistas a propiciar maior facilidade no controle dos serviços a serem prestados, no que tange à sua qualidade, pois com fornecedor único nesta espécie de serviço com toda evidência que a qualidade poderá ser melhor aferida.

1. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes.
Para esta solução houve contratações que guardam relação/afinidade/dependência com o objeto da contratação pretendida, tendo em vista que, o Projeto geológico fora feito por empresa terceirizada.

1. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento.
Os itens desta solução constam na listagem do Plano Anual de Contratação vigente. Assim, demonstram o alinhamento entre a aquisição e o planejamento do Município.

1. Resultados Pretendidos.
Pretende-se contratar por regime de empreitada global com menor preço, com a qualidade e especificações garantidas, visando atender às necessidades da Secretaria de Obras do Município de São Jorge, de forma eficaz e eficiente.

1. Providências a serem adotadas.
	O objetivo é resolver a escassez de água potável nas comunidades, garantindo acesso a esse recurso essencial para a saúde e o bem-estar da população.  Dessa forma, busca-se a proposta mais vantajosa para o município visando contratar por regime de empreitada global (fornecimento de materiais e mão de obra) ao menor preço, com a qualidade e especificações garantidas, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Viários e Trânsito.

1. Possíveis Impactos Ambientais.
Dada a natureza do objeto que se pretende realizar, informa-se que no local da execução, não há necessidade de licenciamento ambiental. A empresa contratada será responsável pelo descarte de materiais e licenças necessárias para a execução da obra.

1. Declaração de Viabilidade.
Assim, considerando o exposto, conforme levantamento através de planilha orçamentária e a existência de recursos orçamentários para cobertura do mesmo, entendemos ser VIÁVEL e NECESSÁRIA a contratação demandada. 

1. Responsáveis:

 
	ROMILDO PRETTO
Secretário Municipal de Obras
CPF 
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