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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ______/2026
Município de Segredo

Secretaria de Agricultura
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
Objeto da contratação: Contratação de empresa para perfuração/construção de um poço tubular, composto por moto bomba d’àgua submersa e acessórios, bem como a outorga e/ou tamponamento na localidade de  bela vista – segredo/rs, conforme convênio fpe nº 1834/2023.
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
A presente contratação tem por finalidade atender à necessidade do Município de Segredo/RS quanto à implantação de sistema adequado de captação de água subterrânea para fornecimento de água potável aos moradores da localidade de Bela Vista, garantindo condições adequadas de abastecimento e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população atendida, junto à SEMA/DRHS/SIOUT, conforme as exigências dos órgãos competentes.

A contratação deverá contemplar todos os serviços, materiais, equipamentos, mão de obra, transporte, instalação, testes, ensaios e demais procedimentos necessários à completa execução do objeto, observando as especificações técnicas, o Plano de Trabalho e o Manual Operativo vinculados ao Convênio FPE nº 1834/2023, visando garantir a adequada implantação do sistema de captação subterrânea e o uso racional, sustentável e regularizado dos recursos hídricos.

A execução deverá observar a legislação ambiental e de recursos hídricos aplicável, as normas técnicas pertinentes, as determinações dos órgãos ambientais competentes e as condições estabelecidas no projeto e demais documentos que integram a contratação.

A licitação será realizada sob o regime de menor preço global por lote, em razão da necessidade técnica e operacional de parcelamento do objeto, conforme previsto no §1º do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
A contratação está alinhada ao planejamento da Administração Municipal e às ações de infraestrutura urbana, estando compatível com o interesse público e com as previsões orçamentárias do Município.

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Segredo, como se vê do item 92 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
A empresa contratada deverá:

· possuir registro compatível com o objeto junto ao CREA e/ou CAU; 

· apresentar responsável técnico habilitado; 

· fornecer ART/RRT de execução da obra; 

· executar integralmente os serviços conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro; 

· fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários; 

· cumprir prazos e condições estabelecidas no edital e contrato. 

Os materiais empregados deverão possuir qualidade comprovada e atender às especificações técnicas do projeto.

Outrossim, a licitação será realizada sob o regime de menor preço global, em razão da necessidade técnica e operacional de parcelamento do objeto, conforme previsto no §1º do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Os quantitativos estimados para a contratação pretendida estão devidamente alinhados com as necessidades da Administração Municipal.

	Item
	Descrição
	Unidade
	Quantidade

	01
	Contratação de empresa para perfuração/construção de um poço tubular composto por moto bomba d’água submersa e acessórios, bem como a outorga e tamponamento (SEMA/DRHS/SIOUT), de acordo com o plano de trabalho e manual operativo visando o uso racional do recurso hídrico. Conforme convênio FPE nº 1834/2023. 
	Un
	01


5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO
Após análise das alternativas, considera-se mais adequada a contratação de empresa especializada para execução integral da perfuração e construção do poço tubular, fornecimento e instalação da motobomba submersa e acessórios, bem como realização dos procedimentos de regularização e outorga, incluindo o tamponamento quando tecnicamente exigido ou determinado pelo órgão competente.

A solução integrada proporciona maior eficiência, segurança técnica e responsabilidade centralizada, permitindo que uma única empresa responda pela compatibilidade entre a construção do poço, suas características hidrogeológicas, o dimensionamento do sistema de bombeamento e a documentação necessária à regularização.

Além disso, a SEMA/DRHS disponibiliza requisitos específicos para empresas perfuradoras e procedimentos próprios para autorização prévia, cadastramento, outorga e tamponamento de poços, reforçando a necessidade de execução por empresa devidamente habilitada e em conformidade com as exigências do órgão gestor. 

Dessa forma, a alternativa escolhida apresenta-se como a mais adequada técnica e economicamente, permitindo que o Município obtenha uma solução completa e funcional, em conformidade com o Plano de Trabalho e Manual Operativo do Convênio FPE nº 1834/2023, com observância da legislação ambiental e de recursos hídricos e visando ao uso racional e sustentável da água subterrânea.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 106.350,61 (cento e seis mil, trezentos e cinquenta reais com sessenta e um centavos).
Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 4.947, de 25 de abril de 2023, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Segredo, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para a execução integral de 01 (um) poço tubular, contemplando a perfuração e construção do poço, fornecimento e instalação de motobomba de água submersa e respectivos acessórios, realização dos testes necessários, bem como os procedimentos técnicos e administrativos destinados à regularização da captação de água subterrânea e obtenção da respectiva outorga de uso dos recursos hídricos, junto à SEMA/DRHS/SIOUT, quando exigível.

A solução deverá ser executada de forma integrada, abrangendo todas as etapas necessárias para que o poço seja entregue em condições adequadas de funcionamento, segurança e regularidade, incluindo materiais, equipamentos, mão de obra especializada, transporte, mobilização e desmobilização, instalação, testes, ensaios, documentação técnica e demais providências necessárias à completa execução do objeto.

A execução da perfuração deverá observar as características técnicas definidas no projeto e demais documentos da contratação, contemplando, conforme aplicável, a perfuração, revestimento, cimentação, proteção sanitária, desenvolvimento, limpeza e demais procedimentos necessários à adequada construção do poço tubular.

Após a conclusão da perfuração, deverá ser realizada a instalação da motobomba submersível, devidamente dimensionada de acordo com as características e capacidade produtiva do poço, incluindo os acessórios indispensáveis ao seu funcionamento. Deverão ser realizados testes de vazão e demais ensaios técnicos necessários para verificar a capacidade de produção e as condições de funcionamento do sistema.

A solução também deverá contemplar a regularização da intervenção junto ao SIOUT RS, observando os procedimentos estabelecidos pela SEMA/DRHS. No Estado do Rio Grande do Sul, as intervenções relacionadas aos recursos hídricos, inclusive autorizações para perfuração de poços, cadastramento e processos de outorga, são realizadas por meio do SIOUT RS. 

A empresa contratada deverá fornecer e/ou elaborar a documentação técnica necessária à instrução dos processos administrativos, mediante profissional legalmente habilitado, acompanhando os procedimentos pertinentes até a conclusão das obrigações de sua responsabilidade. A SEMA informa que, para a regularização de poços, o processo deve ser cadastrado no SIOUT RS e instruído por profissional habilitado, especialmente geólogo ou engenheiro de minas, conforme o procedimento aplicável. 

Quando tecnicamente indicado ou determinado pelo órgão competente, a solução deverá contemplar também o tamponamento do poço, com elaboração e apresentação da documentação pertinente e execução dos serviços de acordo com as exigências da SEMA/DRHS e normas técnicas aplicáveis. A própria SEMA mantém procedimentos específicos no SIOUT RS para aprovação de projeto e registro de tamponamento de captações subterrâneas. 

A contratação deverá ainda observar integralmente o Plano de Trabalho e o Manual Operativo do Convênio FPE nº 1834/2023, garantindo que a execução física e financeira esteja compatível com a finalidade do convênio e com as condições estabelecidas para aplicação dos recursos.

Dessa forma, pretende-se obter uma solução completa, funcional, tecnicamente adequada e ambientalmente regularizada, desde a implantação do poço até a instalação do sistema de bombeamento e a regularização da utilização da água subterrânea, promovendo o uso racional dos recursos hídricos e assegurando maior eficiência, segurança e sustentabilidade à Administração Municipal.

A solução integrada mostra-se adequada porque concentra em uma única contratação as etapas tecnicamente interdependentes, permitindo maior compatibilidade entre a construção do poço, sua capacidade de produção, o dimensionamento da motobomba e os procedimentos de regularização, reduzindo riscos de incompatibilidades e facilitando a fiscalização e o gerenciamento contratual. Essa abordagem atende ao objetivo do Estudo Técnico Preliminar de identificar a solução mais adequada para o problema, considerando sua viabilidade técnica e econômica, conforme previsto no art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
A contratação não deverá ser parcelada, tendo em vista que o objeto compreende um conjunto de serviços, fornecimentos, materiais, equipamentos, mão de obra, instalação, testes, ensaios e demais procedimentos que se encontram tecnicamente interligados e são necessários à implantação completa e adequada do sistema de captação de água subterrânea destinado ao abastecimento da localidade de Bela Vista, no Município de Segredo/RS.

A execução por uma única empresa especializada permitirá maior integração e compatibilidade entre as diferentes etapas do serviço, desde a implantação da captação subterrânea até a instalação dos equipamentos e realização dos testes necessários ao seu adequado funcionamento, possibilitando a responsabilização integral da contratada pelo resultado final do objeto.

O parcelamento poderia ocasionar dificuldades de coordenação entre diferentes fornecedores e executores, aumentar os riscos de incompatibilidade entre materiais, equipamentos e serviços, além de dificultar a identificação de responsabilidades em caso de falhas, atrasos ou necessidade de correções. Também poderia comprometer o cronograma de execução e a adequada aplicação dos recursos vinculados ao Convênio FPE nº 1834/2023.

Dessa forma, a contratação em lote único, com execução integral por uma única empresa, mostra-se mais adequada sob os aspectos técnico, operacional e econômico, garantindo a uniformidade da execução, a compatibilidade dos componentes, a centralização da responsabilidade e o adequado acompanhamento e fiscalização do objeto pelo Município.

Ressalta-se que a opção pelo não parcelamento não tem por objetivo restringir a competitividade, mas assegurar a execução integrada e eficiente do sistema, considerando as características e a interdependência dos serviços que compõem a solução, em observância aos princípios da eficiência, economicidade, planejamento e interesse público previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a presente contratação, pretende-se garantir a implantação completa e adequada do sistema de captação de água subterrânea para atendimento dos moradores da localidade de Bela Vista, no Município de Segredo/RS, proporcionando maior segurança e regularidade no abastecimento de água potável.

Como resultados pretendidos, destacam-se:

· Garantir a disponibilidade de água potável para os moradores da localidade de Bela Vista; 

· Melhorar as condições de abastecimento e distribuição de água, reduzindo os riscos de desabastecimento; 

· Proporcionar melhores condições de saúde, higiene, bem-estar e qualidade de vida à população beneficiada; 

· Implantar a estrutura de captação subterrânea de forma segura, eficiente e tecnicamente adequada; 

· Assegurar que os serviços sejam executados de acordo com as normas técnicas, ambientais e de recursos hídricos aplicáveis; 

· Promover o uso racional, sustentável e regularizado dos recursos hídricos subterrâneos, em conformidade com as exigências da SEMA/DRHS/SIOUT; 

· Garantir a execução integral do objeto, incluindo materiais, equipamentos, mão de obra, instalação, testes, ensaios e demais serviços necessários ao perfeito funcionamento do sistema; 

· Atender às condições estabelecidas no Plano de Trabalho e no Manual Operativo vinculados ao Convênio FPE nº 1834/2023; 

· Assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos, buscando eficiência, economicidade, qualidade e durabilidade da solução implantada; 

· Disponibilizar à comunidade uma solução de abastecimento com maior confiabilidade e continuidade, contribuindo para o atendimento de uma necessidade essencial da população. 

Ao final da contratação, espera-se que o sistema esteja integralmente implantado, testado, em condições adequadas de funcionamento e devidamente regularizado perante os órgãos competentes, possibilitando o atendimento da demanda de abastecimento de água subterrânea da localidade de Bela Vista.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
A Secretaria de Agricultura indicará a Sra. Marli Terezinha De Nardi Trevisan,                                 Secretária Municipal de Finanças, Ordenadora de despesa da Secretaria de Agricultura, que será a gestora do contrato, e a fiscalização do objeto será realizada pelo servidor Adilson Rodrigues de Moraes. 
As previdencias do contrato seguirá conforme disposto nos Art. 90, 91 e 92 da lei Nº14.133 de 01 de abril de 2021 (lei de licitações e contratos administrativos).
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.
12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
A execução da perfuração e construção de poço tubular, bem como a instalação da motobomba submersa e dos acessórios necessários, poderá ocasionar impactos ambientais pontuais e temporários, principalmente durante a etapa de perfuração e mobilização dos equipamentos. Tais impactos deverão ser devidamente controlados pela empresa contratada, mediante adoção de medidas preventivas, corretivas e de proteção ambiental.

Entre os principais impactos ambientais potenciais, destacam-se:

· alteração pontual do solo, decorrente da movimentação de máquinas, equipamentos e materiais utilizados na perfuração; 

· geração de resíduos sólidos, tais como materiais provenientes da perfuração, embalagens, tubos, componentes e demais resíduos decorrentes da execução dos serviços; 

· geração de efluentes e materiais provenientes do processo de perfuração e limpeza do poço, que deverão receber manejo e destinação ambientalmente adequados; 

· emissão de poeira, ruídos e gases, especialmente durante a operação dos equipamentos e veículos utilizados na execução dos serviços; 

· risco de contaminação do solo e das águas subterrâneas por combustíveis, óleos, lubrificantes ou outros produtos utilizados nos equipamentos; 

· interferência sobre a vegetação existente, caso seja necessária a abertura ou adequação de acesso e da área destinada à instalação do poço; 

· risco de alteração ou contaminação do aquífero, caso a perfuração, revestimento, cimentação, proteção sanitária ou demais procedimentos construtivos sejam executados de forma inadequada; 

· risco de acidentes e impactos decorrentes da utilização de máquinas e equipamentos pesados durante a execução. 

Para minimizar esses impactos, a contratada deverá adotar boas práticas ambientais e cumprir integralmente a legislação ambiental e de recursos hídricos aplicável, mantendo o local de trabalho organizado, evitando derramamentos de óleo e combustíveis e realizando a correta coleta, armazenamento e destinação dos resíduos gerados.

A execução deverá observar as exigências estabelecidas pela SEMA/DRHS/SIOUT, inclusive quanto à autorização prévia para perfuração, cadastramento e regularização do poço. Atualmente, a SEMA disponibiliza procedimentos específicos no SIOUT RS para autorização de perfuração, cadastro, outorga ou dispensa de outorga e aprovação de projeto de tamponamento. 

Deverão ser adotadas medidas específicas para proteção da água subterrânea, incluindo adequada execução do revestimento, cimentação e proteção sanitária do poço. As orientações da SEMA estabelecem, entre outros elementos, proteção sanitária, tampa e lacre, hidrômetro, tubo auxiliar para medição de níveis e cercamento, conforme as condições aplicáveis ao poço. 

Caso seja necessária intervenção sobre vegetação nativa para implantação do poço ou de sua área de proteção, deverão ser observadas previamente as exigências e autorizações do órgão ambiental competente. 

Também deverá ser evitada a exploração excessiva da água subterrânea, observando-se a vazão autorizada e as condições estabelecidas no processo de outorga, de modo a assegurar o uso racional e sustentável do recurso hídrico. A regularização por meio do SIOUT RS é instrumento destinado justamente à preservação, recuperação e utilização racional dos recursos hídricos subterrâneos. 

Na hipótese de o poço apresentar-se seco, improdutivo, contaminado, tecnicamente inviável ou sem condições de utilização, deverá ser adotado o procedimento de tamponamento conforme determinação do órgão competente e normas técnicas aplicáveis, evitando riscos de contaminação do aquífero. A SEMA mantém procedimento específico para aprovação do projeto e registro do tamponamento no SIOUT RS. 

Ao final dos serviços, a área deverá ser devidamente limpa e recuperada, com remoção de materiais, equipamentos e resíduos, restabelecendo-se, na medida do possível, as condições originais do local.

Assim, embora a contratação apresente potenciais impactos ambientais, estes são localizados, controláveis e passíveis de mitigação, desde que a execução observe as especificações técnicas, as normas ambientais e de recursos hídricos e as determinações dos órgãos competentes, especialmente da SEMA/DRHS. A própria regularização e fiscalização dos poços constituem mecanismos destinados a reduzir riscos de poluição dos aquíferos e promover a utilização adequada dos recursos hídricos.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.
                                                                                                                    Segredo, 23 de outubro de 2026.

                                                     Marli Terezinha De Nardi Trevisan

                                                    Secretária Municipal de Finanças
(Ordenadora de despesa da Secretaria de Agricultura)

Atestado de conformidade da autoridade superior:

Prefeito Municipal, Sr. Claudio Antonio Trevisan. 

Assinatura  
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