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ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1956
Município de Tupandi - RS 
[bookmark: _Hlk168401377]Secretaria de Administração
Necessidade da Secretaria: Restabelecimento de Ponte com estrutura em concreto armado e pré-moldado com 5,00m de largura, e 28,00m comprimento, localizada na Rua da Produção, bairro Várzea.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 
[bookmark: _Hlk168403322]Contratação de empresa especializada para Restabelecimento de Ponte com estrutura em concreto armado e pré-moldado com 5,00m de largura e 28,00m de comprimento, localizada na Rua da Produção, bairro Várzea.
O presente termo de referência tem por objetivo descrever as técnicas de execução, montagem e os materiais a serem empregados na execução de Ponte com estrutura em concreto armado e pré-moldado; com extensão de 28,00 metros e 5,00m de largura. Os serviços contemplam as fundações, substituição e recomposição do pilar central, novas cabeceiras em cortinas e pilares de concreto armado, vigas pré-moldadas, laje e execução da pista de rolamento, sinalização horizonta e vertical, etc.
Os bens/serviços objeto da contratação pretendida possuem as seguintes especificações:   
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2. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/ SERVIÇOS
Trata-se de serviço a ser contratado por dispensa de licitação, nos termos do art. 75, inciso VIII da Lei nº 14.133/2021.

3. JUSTIFICATIVA 
[bookmark: _Hlk168403330]A referida contratação se faz necessária devido aos danos que ocorreram na estrutura da ponte durante as chuvas intensas que atingiram o município entre os meses de abril e maio deste ano, levando ao seu colapso e queda parcial. O projeto em questão visa sanar essa deficiência de acesso ampliando a ponte existente nas duas laterais em concreto armado pré-moldado.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
No Sentido de descrição da solução como um todo, a solução proposta se constitui no seguinte objeto: Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia com fornecimento de materiais para de Ponte com estrutura em concreto armado e pré-moldado.
Quanto a natureza do objeto, trata-se de uma obra de engenharia, cuja atividade estabelecida, privativa das profissões de arquiteto e engenheiro, implica na intervenção do meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas. Formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel ( art.6°, XII, Lei nº 14.133/2021).
Relativo à classificação em serviço “especial ou comum” de engenharia, o art. 6°, XXI da Lei nº 14.133/2021 define:
·  Serviços COMUNS de engenharia =  aqueles padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens e imóveis, com preservação das características originais dos bens;
· Serviços ESPECIAIS de engenharia = aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem se enquadrar na definição de serviço comum.
Com o objetivo de melhor definir e classificar obras comuns e especiais de engenharia, o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP emitiu a orientação técnica OT-IBR 001/2021, assim dispondo:
“As obras comuns de engenharia são, portanto, aquelas obras (i) corriqueiras, (ii) de baixa complexidade técnica, (iii) e de menor risco de engenharia, (iv) quase sempre de pequeno e médio portes, para as quais (v) não existia qualquer dificuldade para se estabelecer as especificações técnicas, os memoriais descritivos dos serviços e os respectivos  padrões de qualidade desejados pela Administração. São aquelas cujos materiais, equipamentos e métodos construtivos sejam (vi) usuais e para as quais (vii) exista grande número de fornecedores e de executores (empresas e profissionais) no mercado local ou regional (que é aquele mercado que costuma suprir a demanda no caso de obras de pequeno e médio portes)”.
(...)
“As obras especiais de engenharia são aquelas obras de alta complexidade, quase sempre de grande porte e elevado risco, para as quais é preciso estabelecer com maior cuidado as especificações técnicas, os memoriais descritivos dos serviços e os respectivos padrões de qualidade desejados pela Administração. São aquelas cujos materiais, equipamentos e métodos construtivos costumam ser de domínio restrito no mercado ou apresentam elevado nível de inovação tecnológica, para as quais exista um menor número de potenciais fornecedores e executores (empresas e profissionais) no mercado local ou regional”.
Assim, compreende-se que o objeto da presente contratação possui a necessidade de uma metodologia especial para a sua execução, portanto, associa-se o objeto a um serviço ESPECIAL  de engenharia.
Considerando a urgência identificada, a Secretaria optou por contratar emergencialmente o serviço entendendo que tal alternativa seria a solução adequada para solucionar com segurança e rapidez a demanda trazida e não existindo tempo hábil para estudo de outras soluções, sem restar maiores prejuízos. 
  
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. DA ENTREGA E PRAZOS  
[bookmark: _Hlk168412289]O prazo para finalização das obras referidas, será de 04 (quatro) meses, a contar da data do termo de início da obra. 
A entrega da obra será realizada após a liberação pela fiscalização do município, por meio de termo de recebimento provisório.

5.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência e sua proposta, assumindo exclusivamente como seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
a) prestar o serviço em perfeitas condições, acompanhado da respectiva nota fiscal emitida EM NOME DA EMPRESA CONTRATADA, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência;
b) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
c) manter, durante toda a execução, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 
d) apresentar profissionais habilitados, responsabilizando-se em ressarcir quaisquer danos ou prejuízos que os mesmos, por culpa ou dolo, vierem a causar, inclusive nos maquinários que eventualmente forem utilizados, com terceiros, bem como com multas de trânsito; 
e) fornecer às suas expensas, obrigatoriamente todos os equipamentos de segurança do trabalho, vale transporte, vale alimentação dos prestadores de serviços; 
O prazo para a assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias, podendo ser prorrogado conforme art. 90 § 1º da lei nº 14.133/2021, mediante solicitação devidamente justificada. 

5.3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
São obrigações da Contratante: 
a) receber a prestação de serviços contratada no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 
b) verificar a conformidade da prestação de serviços recebida provisoriamente com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades eventualmente verificadas, para que haja substituição, reparo ou correção; 
d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão ou servidor especialmente designado; 
e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto deste Termo, no prazo e forma estabelecidos neste documento; 
f) a  Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
Nos termos do art. 117, da Lei Federal nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto contratado, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos eventualmente observados. 
O fiscal informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência. 
O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 
7.1. O serviço contratado será recebido provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
7.2. O recebimento poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
7.3. O recebimento definitivo ocorrerá de forma tácita 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento provisório, após a verificação da qualidade do serviço executado e consequente aceitação. 
7.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelo fornecimento do objeto contratado, nem a ético-profissional pela perfeita execução deste objeto. 
7.5. O pagamento será efetuado quinzenalmente, em 02 (duas) parcelas, sendo que para cada uma delas, será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias após a apresentação da Nota Fiscal detalhando o objeto fornecido, com o devido recebimento e a aprovação do fiscal do contrato, de acordo com o empenho, por meio de depósito bancário, conforme procedimento descrito na Minuta do Contrato.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 915.092,12 (novecentos e quinze mil, noventa e dois reais com doze centavos). 
Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal nº 1.192, de março de 2024. “Institui Normas de Procedimento Administrativo para a realização de Pesquisa de Preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito do Município de Tupandi, RS.” A elaboração da planilha de preços foi estabelecida de acordo com a tabela SINAPI - Desonerada.   

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá das dotações orçamentárias descrita na solicitação anexa ao processo licitatório. 

[bookmark: _GoBack] Tupandi,02 de julho de 2024.
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VALOR TOTAL
TABELA - —
ITEM SINAPT DESCRIGAO DOS SERVICOS Qtd. | Un |materiaL | mAoDE TOTAL
(R$) OBRA (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SERVICOS TECNICOS
1.1.1 2708 Engenheiro (Responsavel Execucao) 30,00 h 3.694,11 1.583,19 5.277,30
1.2 SERVICOS INICIAIS
124 98459 Ipsgrl‘?anr;r:;d:e obra com tela pléstica com malha de 5mm e estrutura de madeira 448,00 m? 834176 3.575,04 11.916,80
12.2 101492 Entrada proviséria de energia elétrica aérea trifasica 50A 1,00 un 1.510,01 647,15 2.157,15
1.2.3 95635 Kit cavalete PVC com registro de 3/4 fornecimento e instal. 1,00 pt 190,64 81,70 272,34
1.24 95675 Hidrémetro 5,00M3/H, D=3/4" - fornecimento e instalacdo 1,00 pt 183,06 78,46 261,52
1.25 103689 Placa de obra estrutura em madeira - (2,40m x 1,20m) 2,88 m? 593,99 254,57 848,56
12,6 Sinalizagao do canteiro de obra_s com isolamento de obra com tela plastica com malha 90,00 m 2.412,90 1.034,10 3.447,00
de 5,00mm e estrutura de madeira pontaleteada
127 89272 Gulndasleﬁulo—prop?hdq sobre pneus, ¢/ langa telescopica cap * 30T * (incl. 70,00 chp 14.772,03 6.330,87 21.102,90
Manutengao/ operagao)
1.3 DEMOLIGOES ESTRUTURAS DE CONCRETO
134 97626 Demolxqau de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual sem 11.20 m 5.410,31 2.318,70 7.729,01
reaproveitamento
Total do Grupo 37.108,81  15.903,77 53.012,58
2 INFRA- ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - FUNDACOES
21 102285 :socoar:/‘aqao mecanica de valas (solo com agua), profundidade maior que 4,00m até 135,00 m 1.559,25 668,25 2.227,50
2.2 93589 Transporte de entulho com caminhao basculante, DMT 1,0Km 162,00 | m*xkm| 407,11 174,47 581,58
23 C 1243 Ensecadeira de madeira com parede dupla ou similar 140,00 m? 47.235,02 | 20.243,58 67.478,60
24 7042 Esgotamento de valas com bomba 400,00 h 8.803,20 3.772,80 12.576,00
Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 100 litros, taxa de ago 3
25 97735 aproximada de 30kg/m?, af_03/2024 63,80 m 143.095,11 61.326,47 204.421,58
Total do Grupo 201.099,68  86.185,58 287.285,26
3 MESO-ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - CORTINAS
3.1 97734 Pega retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de ago 42,90 m | 117.605.29 50.402.27 168.007.55
} aproximada de 30kg/m?. af 03/2024 ’ o T T
Total do Grupo 117.605,29  50.402,27 168.007,55
4 SUPER-ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 PILAR
Pega retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 100 litros, taxa de ago =
4.1.1 97735 aproximada de 30kg/, af_03/2024 36,96 M 82.896,48 356.527,06 118.423,54
4.2 LONGARINAS PRE-MOLDADAS
Pega retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de ago "
421 97734 aproximada de 30kg/, af_03/2024 46,20 m 126.651,85 54.279,36 180.931,21
4.3 LAJE
Pega retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 100 litros, taxa de ago "
4.3.1 97735 aproximada de 30kg/m. af 03/2024 28,00 M 62.800,36 | 26.914,44 89.714,80
432 9841 Tubo PVC PBV serie R p/ esg. Ou &guas pluviais predial DN 100mm 6,00 m 266,20 114,08 380,28
44 GUARDA COPRO PRE-MOLDADO
4.4.1 3816118 Guarda-corpo de concreto - fabricagéo - areia e brita comerciais 28,00 m 2.187,75 937,61 3.125,36
4.4.2 102491 Pintura guarda-corpos com tinta acrilica - 2 demaos 56,00 m? 1.109,75 475,61 1.585,36
Total do Grupo 275.912,39 118.248,17 394.160,55
5 ATERROS
5.1 104740 Reaterro de vala com material granular de jazida (empréstimo), inclusive compactagéo 90,00 m? 2.574,18 1.103,22 3.677,40
5.2 93589 Transporte de material granular jazida de empréstimo, DMT 5,00Km 562,50 | m*xkm| 1.413,57 605,81 2.019,38
Total do Grupo 3.987,75 1.709,03 5.696,78
6 SINALICACAO E PINTURA
6.1 102498 Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal 84,00 m? 119,36 51,16 170,52
6.2 102512 Sl_nal\zag:ao horlzl?mal com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com 112,00 i 584,86 250,66 835,52
microesferas de vidro
6.3 | SICRO 5219623 | Tacha refletiva bidirecional em resina sintética tipo Ill - com 1 pino 84,00 | unid 3.156,97 1.352,99 4.509,96
Total do Grupo 3.861,20 1.654,80 5.516,00
7 SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS
74 100981 [Remocao e amontoamento de entulho dentro da obra com transporte até 1Km 22,60 [ m? 203,92 | 87,39 | 291,31
7.2 | 95875 |Tranporte de entulho para bota-fora - DMT 15km 339,00 | m* 785,46 | 336,63 | 1.122,09
Total do Grupo 989,38 424,02 1.413,40
TOTAL GERAL 640.564,48 274.527,64 915.092,12
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