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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002
Município de Tupandi - RS 
[bookmark: _Hlk168401377]Secretaria de Administração
[bookmark: _Hlk170392896]Necessidade da Secretaria: Substituição de rede de drenagem pluvial e recapeamento asfáltico de via na Rua João Schneider e Recomposição de drenagem pluvial na Rua Pe. Theobaldo Becker.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 
[bookmark: _Hlk168403322]Contratação de empresa especializada para substituição de rede de drenagem pluvial e recapeamento asfáltico na Rua João Schneider e Recomposição de drenagem pluvial na Rua Pe. Theobaldo Becker, ambos no centro do município.
O presente termo de referência tem por objetivo descrever as técnicas de execução e os materiais a serem empregados na execução de substituição de rede de drenagem pluvial e recapeamento asfáltico na rua citada; com extensão de 235 metros de substituição de rede de drenagem pluvial e área total de pavimentação de 20,40m² e extensão total de 17,00m sobre rede de drenagem a substituir. Os serviços contemplam demolição parcial de pavimento asfáltico;  demolição de passeio; execução de passeio em piso intertravado; execução e regularização de  base, tubos de concreto armado DN 60mm; tubos de concreto simples DN 60mm; caixa para boca de lobo;  etc. Já na Rua Pe. Theobaldo Becker, deverá ser recomposta a drenagem com tubos de concreto DN 80mm e caixas coletores em alvenaria.

Os bens/serviços objeto da contratação pretendida possuem as seguintes especificações:   
 

	RUA JOÃO SCHNEIDER

	[bookmark: _Hlk170396429]
Item
	Origem Preço
	
Descrição
	
Quant.
	
Und
	
	Preços totais com BDI (R$)

	
	Tabela
	Código
	
	
	
	
	Material
	M. Obra
	Total

	1.0
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	
	

	1.1
	CP
	1
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
	1,00
	und
	R$
	3.731,13
	R$	
	932,78
	R$
	4.663,91

	1.2
	CP
	2
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
	1,00
	mês
	R$
	4.030,67
	R$
	1.007,67
	R$
	5.038,34

	R$
	R$        7.761,80
	R$
	            1.940,45
	R$

	9.702,25

	2.0
	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIO
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	SINAPI
	97636
	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, COM CORTE DO ASFALTO
	20,40
	m²
	R$
	481,03
	R$
	120,16
	R$
	601,19

	2.2
	SINAPI
	97636
	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO SEM REAPROVEITAMENTO
	140,00
	m²
	R$
	3.301,20
	R$
	824,60
	R$
	4.125,80

	2.3
	SINAPI
	101172
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, ESPESSURA 6 CM
	140,00
	m²
	R$
	10.222,80
	R$
	2.556,40
	R$
	12.779,20

	2.4
	SINAPI
	96396
	EXECUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE BASE OU SUB BASE - BRITA GRADUADA H=20,00cm
	4,08
	m³
	R$
	437,21
	R$
	109,31
	R$
	546,52

	2.5
	SINAPI
	100974
	CARGA MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E AGREGADOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 10m³
	5,30
	m³
	R$
	37,98
	R$
	9,49
	R$
	47,47

	2.6
	SINAPI
	95875
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIAS PAVIMENTADAS LIMITE 30 KM
	159,12
	m³xkm
	R$
	321,42
	R$
	81,15
	R$
	402,57

	2.7
	SINAPI
	93590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIAS PAVIMENTADAS EXCEDENTE A 30 KM
	84,86
	m³xkm
	R$
	67,89
	R$
	16,97
	R$
	84,86

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	R$     14.869,53
	R$               3.718,08
	R$	
	18.587,61

	3.0
	DRENAGEM PLUVIAL
	
	
	
	
	

	3.1
	SINAPI
	92212
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM, PONTA E BOLSA, ARMADO
	17,00
	m
	R$
	4.888,52
	R$
	1.222,13
	R$
	6.110,65

	3.2
	CP
	6
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM, PONTA E BOLSA, SIMPLES
	218,00
	m
	R$
	36.567,32
	R$
	9.142,92
	R$
	45.710,24

	3.3
	SINAPI
	97956
	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X1X1,5M
	8,00
	und
	R$
	12.179,36
	R$
	3.044,80
	R$
	15.224,16

	3.4
	SINAPI
	95875
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIAS PAVIMENTADAS LIMITE 30 KM
	904,75
	m³xkm
	R$
	2.270,93
	R$
	569,99
	R$
	2.840,92

	3.5
	SINAPI
	101233
	ESCAVAÇÃO DE SOLO - INCLUINDO CARGA E DESCARGA
	228,07
	m³
	R$
	2.114,24
	R$
	529,12
	R$
	2.643,36

	3.6
	SINAPI
	94316
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA E MATERIAL REAPROVEITADO E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIO
	47,12
	m³
	R$
	3.372,09
	R$
	843,02
	R$
	4.215,11

	  R$
	61.392,46
	R$
	15.351,98
	R$	
	76.744,44

	
	R$       84.023,79
	R$
	21.010,51
	R$      105.034,30
	 



	[bookmark: _Hlk172638403]	DRENAGEM RUA PE. THEOBALDO BECKER

	
Item
	Origem Preço
	
Descrição
	
Quant.
	
Und
	Custo sem BDI (R$)
	Preços unitários com BDI (R$)
	Preços totais com BDI (R$)

	
	Tabela
	Código
	
	
	
	
	Material
	M. Obra
	Total
	Material
	M. Obra
	Total

	1.0 RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL

	
	
	
	INSTALAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1.1


1.2
	
SINAPI


SINAPI
	
90100


92844
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
	
180,00


100,00
	
m³


m
	
R$


R$
	
14,21


60,92
	
R$


R$
	
14,12


60,54
	
R$


R$
	
3,53


15,14
	
R$


R$
	
17,65


75,68
	
R$


R$
	
2.541,60


6.054,00
	
R$


R$
	
635,40


1.514,00
	
R$


R$
	
3.177,00


7.568,00

	
1.2
	
SINAPI
	
93378
	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	
130,00
	
m
	
R$
	
26,12
	
R$
	
25,96
	
R$
	
6,49
	
R$
	
32,45
	
R$
	
3.374,80
	
R$
	
843,70
	
R$
	
4.218,50

	
	
	
	CAIXA PARA DRENAGEM PLUVIAL 2X2M H=5M
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	SINAPI
	650
	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO 9X19X39CM
	500,00
	und
	R$
	3,33
	R$
	3,31
	R$
	0,83
	R$
	4,14
	R$
	1.655,00
	R$
	415,00
	R$
	2.070,00

	1.4
	SINAPI
	2692
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA
	1,00
	l
	R$
	7,36
	R$
	7,31
	R$
	1,83
	R$
	9,14
	R$
	7,31
	R$
	1,83
	R$
	9,14

	1.5
	SINAPI
	4491
	PONTALETE 7,5X7,5CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
	0,36
	m
	R$
	6,85
	R$
	6,81
	R$
	1,70
	R$
	8,51
	R$
	2,42
	R$
	0,60
	R$
	3,02

	1.6
	SINAPI
	4517
	SARRAFO 2,5X7,5CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA
	0,42
	m
	R$
	2,40
	R$
	2,38
	R$
	0,60
	R$
	2,98
	R$
	1,01
	R$
	0,25
	R$
	1,26

	1.7
	SINAPI
	5069
	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17X27
	0,37
	Kg
	R$
	13,94
	R$
	13,86
	R$
	3,46
	R$
	17,32
	R$
	5,18
	R$
	1,30
	R$
	6,48

	
	
	
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ 88 HP, CAÇAMBA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	SINAPI
	5678
	CARREG. CAP. MÍN 1M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN 6.674 KG,
	0,39
	chp
	R$
	152,25
	R$
	151,31
	R$
	37,83
	R$
	189,14
	R$
	59,62
	R$
	14,90
	R$
	74,52

	
	
	
	PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,37M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ 88 HP, CAÇAMBA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	SINAPI
	5679
	CARREG. CAP. MÍN 1M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN 6.674 KG,
	0,80
	chi
	R$
	68,88
	R$
	68,46
	R$
	17,11
	R$
	85,57
	R$
	55,04
	R$
	13,76
	R$
	68,80

	
	
	
	PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX 4,37M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	SINAPI
	6193
	TABUA NÃO APARELHADA 2,5X20CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA
	1,32
	m
	R$
	11,23
	R$
	11,16
	R$
	2,79
	R$
	13,95
	R$
	14,78
	R$
	3,70
	R$
	18,48

	1.11
	SINAPI
	87316
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA
	0,80
	m³
	R$
	539,36
	R$
	536,04
	R$
	134,01
	R$
	670,05
	R$
	428,83
	R$
	107,21
	R$
	536,04

	1.12
	SINAPI
	94970
	CONCRETO FCK = 20 MPA, TRAÇO 1:2:7:3 PREPARO MECANICO EM BETONEIRA
	0,40
	m³
	R$
	476,98
	R$
	474,04
	R$
	118,51
	R$
	592,55
	R$
	189,62
	R$
	47,40
	R$
	237,02

	1.13
	SINAPI
	97736
	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3
	0,80
	m³
	R$
	1.561,10
	R$
	1.551,48
	R$
	387,87
	R$
	1.939,35
	R$
	1.241,18
	R$
	310,30
	R$
	1.551,48

	1.14
	SINAPI
	100475
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA
	3,06
	m³
	R$
	781,76
	R$
	776,94
	R$
	194,24
	R$
	971,18
	R$
	2.377,44
	R$
	594,37
	R$
	2.971,81

	1.15
	SINAPI
	101623
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM CAMADA DE BRITA
	0,80
	m³
	R$
	218,98
	R$
	217,63
	R$
	54,41
	R$
	272,04
	R$
	174,10
	R$
	43,53
	R$
	217,63

	TOTAL DO ITEM 1.0
	100,00%
	R$
	18.181,93
	R$
	4.547,25
	R$
	22.729,18

	TOTAL DO ORÇAMENTO
	100%
	R$
	18.181,93
	R$
	4.547,25
	R$
	22.729,18


   

                                                                                        	                 
2. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/ SERVIÇOS
Trata-se de serviço a ser contratado por dispensa de licitação, nos termos do art. 75, inciso VIII da Lei nº 14.133/2021.

3. JUSTIFICATIVA 
[bookmark: _Hlk168403330]A referida contratação se faz necessária devido aos danos do colapso de rede que ocorreram durante as chuvas intensas que atingiram o município entre os meses de abril e maio deste ano. Necessita de intervenção para a substituição destas drenagens, de modo a garantir a devida coleta e condução das águas pluviais.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
Considerando a urgência identificada, a Secretaria optou por contratar emergencialmente o serviço entendendo que tal alternativa seria a solução adequada para solucionar com segurança e rapidez a demanda trazida e não existindo tempo hábil para estudo de outras soluções, sem restar maiores prejuízos. 
  
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. DA ENTREGA E PRAZOS  
[bookmark: _Hlk168412289] A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
a) prestar o serviço em perfeitas condições, acompanhado da respectiva nota fiscal emitida EM NOME DA EMPRESA CONTRATADA, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência;
 
5.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
a) executar os serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal; 
b) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
c) manter, durante toda a execução, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 
d) apresentar profissionais habilitados, responsabilizando-se em ressarcir quaisquer danos ou prejuízos que os mesmos, por culpa ou dolo, vierem a causar, inclusive nos maquinários que eventualmente forem utilizados, com terceiros, bem como com multas de trânsito; 
e) fornecer às suas expensas, obrigatoriamente todos os equipamentos de segurança do trabalho, vale transporte, vale alimentação dos prestadores de serviços;  

5.3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
São obrigações da Contratante: 
a) receber a prestação de serviços contratada no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 
b) verificar a conformidade da prestação de serviços recebida provisoriamente com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades eventualmente verificadas, para que haja substituição, reparo ou correção; 
d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão ou servidor especialmente designado; 
e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto deste Termo, no prazo e forma estabelecidos neste documento; 
f) a  Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
Nos termos do art. 117, da Lei nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto contratado, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos eventualmente observados. 
O fiscal informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência. 
O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 
7.1. O serviço contratado será recebido provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
7.2. O recebimento poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
7.3. O recebimento definitivo ocorrerá de forma tácita 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento provisório, após a verificação da qualidade do serviço executado e consequente aceitação. 
7.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelo fornecimento do objeto contratado, nem a ético-profissional pela perfeita execução deste objeto. 
7.5. O pagamento será efetuado quinzenalmente, em 2 (duas) parcelas, sendo que para cada uma delas, será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias após a apresentação da Nota Fiscal detalhando o objeto fornecido, com o devido recebimento e a aprovação do fiscal do contrato, de acordo com o empenho, por meio de depósito bancário, conforme procedimento descrito na Minuta do Contrato.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 127.763,48 (Cento e vinte e sete mil, setecentos e sessenta e três reais com quarenta e oito centavos). 
Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n º 1.192, de março de 2024. “Institui Normas de Procedimento Administrativo para a realização de Pesquisa de Preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito do Município de Tupandi, RS.” A elaboração da planilha de preços foi estabelecida de acordo com a tabela SINAPI – Desonerada.   

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá das dotações orçamentárias descrita na solicitação anexa ao processo licitatório. 

[bookmark: _GoBack] Tupandi, 27 de junho de 2024.

[bookmark: _Hlk168406950]
[bookmark: _Hlk170392618]ADENISE HERBERT
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