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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento, onde apresenta os devidos estudos para a aquisição de equipamento que atenda à necessidade abaixo especificada, cujo objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor forma para supri-la, levando sempre em observância às normas vigentes e os princípios que regem a Administração Pública

1.DA DEFINIÇÃO DO OBJETO:
1.1. Constitui objeto do presente TERMO DE REFERENCIA a aquisição de equipamento para o município de Relvado/RS, com características mínimas descritas no ITEM a seguir: 
	
	ITEM
	


QUANT.
	


UND.
	DESCRIÇÃO  DO OBJETO
	VALOR 
REFERENCIA
UNITARIO
R$
	VALOR
REFERENCIA
TOTAL
R$

	01



	01






	Und
	[bookmark: _GoBack]ROÇADEIRA ARTICULADA, para uso em roçadas no meio rural, com no minimo as seguintes caracteristicas: comando de no minimo 05 alavancas (ou Joystick), com válvula de alívio independente em cada circuito hidráulico, indicada para tratores  com potencia acima de 75 CV, acoplada aos tratores agrícolas pelo sistema hidráulico três pontos com acionamento pela tomada de força (540 RPM/CAT2), talas específicas para cada tipo de trator, comando simples, extremamente acessível ao operador, tela de proteção para sua segurança, projetada com circuito hidráulico independente, válvula de segurança e proteção para operador, permitindo um trabalho seguro e confiável, em qualquer situação, altura de corte  minima de 5,0 metros, alcance lateral de corte minimo de 4,0 metros, peso minimo 1.050Kg. O equipamento deverá estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver). Garantia mínima 12 meses. a contar da entrega, contra defeitos de fabricação e montagem.
	60.000,00
	60.000,00

	VALOR TOTAL ESTIMADO...............................................................................................................................
	60.000,00



2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1. O Município de Relvado/RS necessita de um equipamento robusto e eficiente para a realização de serviços de roçada, limpeza e manutenção das margens de estradas e vias públicas vicinais localizadas predominantemente na área rural do município.
2.2. O relevo acidentado do município e a extensão da malha viária rural exigem maquinário específico (roçadeira articulada) para garantir a segurança no tráfego de veículos, o escoamento seguro da produção agrícola local e o atendimento célere às demandas da Secretaria Municipal de Obras e do Departamento Municipal de Estradas e Rodagem (DMER).
2.3. A contratação alinha-se ao interesse público de garantir a continuidade e a eficiência dos serviços públicos de infraestrutura e conservação de vias. 

3. DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO
3.1. A presente contratação encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do Município de Relvado/RS para o exercício de 2026, estando alinhada com as metas de reequipamento e modernização da frota do Departamento Municipal de Estradas e Rodagem (DMER).

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1. O fornecimento do objeto deverá atender aos seguintes requisitos mínimos para garantir a sua eficácia e durabilidade:
-Equipamento novo, de primeiro uso, sem defeitos ou avarias.
-Acoplamento ao sistema hidráulico de três pontos de tratores agrícolas (potência acima de 75 CV) com acionamento por tomada de força (540 RPM/CAT2).
-Comando de, no mínimo, 05 alavancas ou sistema Joystick.
-Alcance e dimensões operacionais mínimos: altura de corte de 5,0 metros; alcance lateral de 4,0 metros; peso mínimo de 1.050 kg.
-Conformidade integral com as normas técnicas da ABNT/NBR e homologações do INMETRO aplicáveis.
-Garantia técnica integral mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e montagem.
-Fornecimento de manuais técnicos de operação e manutenção integralmente em Língua Portuguesa. 

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E MEMÓRIA DE CÁLCULO
5.1. Estima-se a aquisição de 01 (uma) unidade de Roçadeira Articulada.
5.2. A quantificação fundamenta-se na necessidade imediata de suprir a demanda da Secretaria Municipal de Obras, considerando que o município dispõe de tratores compatíveis com a potência exigida e que o volume de estradas vicinais rurais justifica a dedicação exclusiva de um equipamento com essa especificação, otimizando o tempo de execução dos serviços públicos.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO E PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES
6.1. Realizou-se pesquisa junto ao mercado de implementos agrícolas para identificar as soluções tecnológicas disponíveis que atendessem à necessidade de corte em relevos acidentados e áreas de difícil acesso (barrancos e valas de escoamento).
6.2. Verificou-se que o modelo de roçadeira articulada hidráulica com braço extensível acoplada a tratores agrícolas de pneus é a solução mais viável, amplamente consolidada no mercado nacional, de fácil manutenção e operacionalização pelos servidores da municipalidade, apresentando melhor custo-benefício em comparação à terceirização integral dos serviços de roçada manual.

7. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO
7.1. O valor estimado para a contratação foi obtido por meio de pesquisa de preços realizada com base nos parâmetros do artigo 23 da Lei nº 14.133/2021, utilizando-se de consultas a portais eletrônicos oficiais e cotações de mercado.
7.2. O valor de referência apurado para a aquisição da unidade do equipamento é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), perfazendo o valor total estimado da contratação de R$ 60.000,00.

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
8.1. A solução consiste na aquisição definitiva, por meio de processo licitatório (Pregão Eletrônico), do implemento agrícola (Roçadeira Articulada), incluindo o fornecimento de todas as peças acessórias necessárias ao pleno funcionamento, frete tipo CIF (com entrega e descarregamento na sede da Prefeitura), montagem inicial e a respectiva garantia técnica de fábrica.

9. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO
9.1. A contratação não será dividida em lotes ou parcelada, aplicando-se o disposto no artigo 40, inciso V, alínea “b” da Lei nº 14.133/2021.
9.2. Trata-se da aquisição de um bem único, indivisível por sua própria natureza técnica, cuja separação de componentes comprometeria a integridade, o funcionamento, a garantia de fábrica e a própria utilidade prática do equipamento para a Administração Pública.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS.
10.1. Com a presente contratação, a Administração Municipal espera alcançar:
-Aumento da segurança viária nas estradas vicinais rurais, por meio da eliminação da vegetação alta que obstrui a visibilidade dos motoristas.
-Redução do tempo de execução e dos custos operacionais das roçadas em comparação com o método manual.
-Garantia de trafegabilidade contínua para o escoamento da produção agropecuária local.
-Preservação e zelo pelo patrimônio público rodoviário municipal.

11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO
11.1. Como providência prévia à entrega do equipamento, a Secretaria requisitante certificará a disponibilidade de trator agrícola com potência superior a 75 CV em plenas condições operacionais para o imediato acoplamento e realização dos testes de recebimento.
11.2. Será providenciada a designação formal do fiscal e do gestor do contrato, nos termos do artigo 117 da Lei nº 14.133/2021, antes da emissão da Nota de Empenho. 

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
12.1. Não há necessidade de contratações correlatas ou interdependentes para a eficácia do objeto, visto que o município já dispõe da frota de tratores necessária para a operação e dos servidores públicos capacitados para a sua condução. 

13. DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE
13.1. O equipamento deverá observar critérios de sustentabilidade ambiental, tais como baixos níveis de ruído e conformidade com as normas regulamentadoras nacionais de eficiência mecânica e segurança operacional, minimizando riscos de vazamento de fluidos hidráulicos no solo através de sistemas de vedação homologados.

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS
14.1. Os impactos ambientais decorrentes do uso do equipamento são locais e restritos à emissão de ruídos e ao eventual descarte de resíduos de manutenção (óleo hidráulico).
14.2. Como medida mitigadora, as manutenções periódicas e trocas de fluidos deverão ser realizadas em oficinas autorizadas ou nas dependências do DMER que possuam caixas separadoras de água e óleo, destinando-se os resíduos conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO
15.1. Diante dos estudos realizados, esta equipe de planejamento considera a aquisição de 01 (uma) Roçadeira Articulada totalmente viável e oportuna, mostrando-se como a solução mais econômica, célere e adequada para atender à necessidade pública apontada.
15.2. Recomenda-se o prosseguimento do feito, com o encaminhamento deste ETP para subsidiar a confecção do Termo de Referência e do Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico.

Relvado RS,   agosto de 2026.


ONEI GIACOMOLLI
Secretário de obras
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