MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA PRAÇA.
LOCAL: PRAÇA MUNICIPAL – SAGRADA FAMÍLIA - RS.
EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA - RS.
	MUROS DE CONTENÇÃO L= 78,00 H=1,00

	VIGAS

	FERRAGEM 10 MM= 78*4= 312*0,617= 192,5 KG 

	FERRAGEM 4.2 MM= 78/0,15= 520*0,8=416* 0,109= 45,34 KG 

	ARAME QUEIMADO= 6 KG

	TABUA 30 CM PINUS= 78*2= 156,00 M 

	RIPÃO TRAVAMENTO 5X5X550= 10*5,5= 55,00 M

	PREGO 17X27= 2 KG

	TRELIÇA= 78,00 M

	AREIA= 3,9*0,8= 3,1 M3

	BRITA= 3,9*0,7= 2,7 M3

	CIMENTO= 3,9*7= 27 SC

	CAL HIDRATADO= 15 SC

	ALVENARIA

	BLOCO MACIÇO= 78*0,6= 46,8 M2 * 120= 5.616 UN

	AREIA= 3,00 M3

	CIMENTO= 20 SC

	CAL HIDRATADO= 10 SC

	MURO DE VEDAÇÃO L= 30,00 H= 1,45

	VIGAS

	FERRAGEM 10 MM= 30*4= 120*0,617= 74,04 KG

	FERRAGEM 4.2 MM= 30/0,15= 160*0,109= 17,44 KG

	ARAME QUEIMADO= 3 KG

	TABUA 30 CM PINUS= 30*2= 60 M

	RIPÃO TRAVAMENTO 5X5X550= 5*5,5= 27,5 M

	PREGO 17*27= 1KG

	TRELIÇA= 30 M

	AREIA= 1,4*0,8= 1,1 M3

	BRITA= 1,4*0,7= 1,00 M3

	CIMENTO= 8 SC

	CAL HIDRATADO= 5 SC

	ALVENARIA

	BLOCO VAZADO= 30*1= 30 M2 * = 600 UM

	AREIA= 1,7 M3

	CIMENTO= 12 SC

	CAL HIDRATADO= 8 SC

	SAIBRO AO REDOR DA QUADRA

	SAIBRO= 15 M3

	REPAROS EXTERNOS BANHEIROS

	PISO CONCRETO FRENTE 4X11= 44 M2

	CIMENTO= 44*0,08= 3,52 * 6= 21 SC

	AREIA= 3,52*0,8= 2,8 M3

	BRITA= 3,52*0,7= 2,5 M3

	CAL= 15 SC

	REPAROS E PINTURA

	TINTA TEXTURIZADA= 228 M2* 3= 684 KG

	REPAROS TELHADO

	TELHA 6MM 1,8*1,1= 16 UND

	PARAFUSO= 200 UM

	CALHA= 12,80 M

	RUFO= 36,00 M

	REPAROS INTERNOS BANHEIROS 

	ESQUADRIAS

	JANELAS= 2 UND (0,5*2) = 2 M2

	PORTA= 90*1,9*2= 3,42 M2

	CHUVEIRO= 2 UND

	DIVISÓRIA= 1,5+1,5*2*2= 12 M2

	REVESTIMENTO CERÂMICO

	PORCELANATO= 2,8*3,1= 8,68*2= 17,36 M2= 20 M2

	ARGAMASSA AC III= 150 KG

	REJUNTE= 10 KG

	AREIA QUADRA DE VÔLEI

	AREIA= 400*0,1= 40 M3
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