
Estudo Técnico Preliminar 04/2026
ÁREA REQUISITANTE: Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Trânsito.
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
A aquisição de peças de reposição (lâminas, parafusos tipo arado) para a motoniveladora Case VHP845 e motoniveladora New Holland RG 170 b vhp e dentes para Retroescavadeiras e equipamentos para a secretaria de obras para a Secretária De Obra, Serviços Públicos e Trânsito.
2. ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR
A secretaria fez aquisição de peças de reposição lâminas, parafusos através de licitação e não houve nenhum acontecimento que pudesse desabonar o fornecedor.
3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO
A aquisição de peças de reposição (lâminas, parafusos tipo arado) para motoniveladoras e retroescavadeiras se faz necessário devido ao desgaste natural (pelo histórico cada motoniveladora gasta 2 a 3 jogos de laminas por ano e dentes um jogo por retro) estes equipamentos estão lotados na Secretária De Obras, Serviços Públicos e Trânsito. Salienta-se que esses veículos e equipamentos são necessários para os serviços de recuperação das estradas vicinais do interior do município de Ivorá. Já os equipamentos são para a oficina (Chave de impacto e maçarico) e a furadeira, serra mármore e o moto poda  para a secretaria, para maior agilidade dos serviços.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO	
A contratada deve fornecer peças novas originais ou de primeira linha.
A contratada deverá estar em dia com as certidões de regularidades fiscais e trabalhistas.
Cumprir todos os requisitos nesse ETP e Termo de referência.

5. LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES EXISTENTES E VIABILIDADE DE MERCADO, ECONÔMICA E OPERACIONAL
	a) Solução 1
	a.1) Viabilidade de mercado: A aquisição de peças de reposição para as motoniveladoras Case VHP845, New Holland RG170 B  e Retroescavadeiras JCB 3CX 2018, New Holland 2024 equipamentos lotados na Secretária De Obra, Serviços Públicos e Trânsito e equipamentos para oficina e para secretária.

	a.2) Viabilidade econômica: Os custos foram descritos com base na pesquisa de mercado entre as principais fornecedoras do item no mercado local.
	

	ITEM
	
DESCRIÇÃO
	PREÇO 01
	PREÇO 02
	PREÇO 03
	PREÇO 04
	VALOR R$

	1
	Lâmina 13 furos, Ø furo 5/8, curva, largura 8 polegadas, espessura ¾”.
	PM FLORES DA CUNHA PD 894/2025
1.098,00
	PM FAGUNDES VARELA PD 386/2025
690,00
	PM ESPERANÇA DO SUL PE 73/2025
900,00
	PM CACHOEIRA DO SUL PE 67/2025
600,00
	795,00

	2
	Lâmina 15 furos, Ø furo 5/8,  curva, largura 8 polegadas, espessura ¾”.
	PM FLORES DA CUNHA PD 894/2025
1.298,00
	PM CACHOEIRA DO SUL PE 67/2025
700,00
	PM ARROIO DOS RATO PE 27/2025
750,00
	PM CAXIAS DO SUL PE 134/2025
1.080,00
	915,00

	3
	Parafuso com porca.
Parafuso: tipo arado (para lamina de motoniveladora), em aço 12.9, com as dimensões de : 5/8”x 2 ¼”.
Porca 5/8”: sextavada, em aço 12.9, para o parafuso acima. 
A porca deve ser para chave 27
	PM CERRO GRANDE DO SUL PE 22/2025
3,00

	PM FORQUETINHA PE 56/2025
3,34
	PM IVORÁ PD 89/2025
33,82
	
	13,39

	4
	Dente de aço forjado e tratamento térmico. Para concha traseira e caçamba dianteira. Para retroescavadeiras Miller 406 e JCB 3CX
Diâmetro do furo para utilização de parafusos 3/4
Distância entre furos de 45 mm

	PM ACEGUÁ 
PE 31/2025
R$ 50,00
	PM ANTONIO PRADO
PP 11/2025
R$ 39,00
	
	INTERNET
WAREQUIPAMENTO CONSULTADO EM 01/04/2026 
R$ 65,30
	R$ 51,43

	5
	Parafuso com porca.
Parafuso: tipo arado em aço 12.9, com as dimensões de : 3/4”x 2 5/8”.
Porca ¾”: sextavada, em aço 12.9, para o parafuso acima.
	
	PM ANTONIO PRADO
PP 11/2025
4,00
	
	INTERNET
AGRO RURALE CONSULTADO EM 01/04/2026 
R$ 6,82

	 R$ 6,82

	6
	Canto curvo 6 furos para motoniveladora New Holland RG 170 B ano 2022
	PM DE BAGÉ
PE 35/25
R$ 320,00
	PM DE HERVAL
PE 11/2025
R$ 259,00
	PM FARROUPILHA
PE 110/25
R$ 270,00
	
	R$ 293,00

	7
	Pino esférico do gira círculo com porca para motoniveladora New Holland RG 170B ANO 2022.
	
	PM DE SANTA ROSA PD 39/2026
R$ 145,00
	PM DE SÃO SEPÉ PE 37/2025
R$ 128,89
	INTERNET
MERCADO LIVRE CONSULTADO EM 01/04/2026 
R$ 187,97

	R$ 164,00

	8
	TRAVESSA COM NAVALHA ESQUERDA
CÓDIGO: 8901.0042.00.0
PARA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA – RHA
 MARCA LAVRALE
	PM DE SANTA CRUZ 
PE 109/2025
Travessa 
R$ 644,00
Facas
 R$ 256,00
Parafuso
R$ 65,80
Total: R$ 1.031,60 

	PM DE SANTA TEREZA 
PD 176/25
Travessa 
R$ 790,00
Facas
 R$ 230,00 
Parafuso
R$ 50,00
Total: R$ 1.120,00 

	PM DE GLORINHA 
PD 56/2026
R$ 999,00
	INTERNET
MERCADO LIVRE CONSULTADO EM 01/04/2026
Travessa 
R$ 790,00
Facas
 R$ 459,80
Parafuso
R$ 64,29
Total: R$  1.378,38

	R$ 1.241,07

	9
	Conjunto de Solda Oxigênio-Acetileno com Carrinho e Reguladores
Conjunto de solda acompanha:
- 01 Maçarico de solda Famabras modelo FMA-201
-01 Extensão Nº 02 ( Espessuras a soldar de: 0,3  a  0,5 mm )
- 01 Extensão Nº 06 ( Espessuras a soldar de: 0,8  a  10 mm )
- 01 Regulador de Oxigênio Famabras modelo RI-16
- 01 Regulador de Acetileno Famabras modelo RI-03
- 01 Cilindro de acetileno, com capacidade de 1 kg SEM carga
- 01 Cilindro de oxigênio, com capacidade de 7 litros ( 1M³ ) SEM carga
- 01 Conjunto de mangueira dupla de 5,0 mts. de comprimento
-01 Carrinho com suporte para os cilindros
- 01 Válvula corta chama para regulador de oxigênio
- 01 Válvula corta chama para regulador de acetileno
- 01 Válvula corta chama para maçarico de oxigênio
- 01 Válvula corta chama para maçarico de acetileno/GLP
Garantia: 1 ano
	PM ARROIO GRANDE
PE 17/2025
R$ 3.502,90
	
	
	INTERNET
MAGAZINELUIZA CONSULTADO EM 01/04/2026 
R$ 3.544,99

	R$ 3.544,99

	10
	Chave de impacto 
com quatro modos disponíveis para rotação para frente e três modos na reversão.
Encaixe de 19mm (3/4").

Especificações:
Parafuso Padrão: M12-M36
Parafuso Alta Resistência: M10-M27
Encaixe: Quadrado 19mm (3/4")
Rotações por Minuto
Máxima: 0-1.800
Alta: 0-1.100
Média:0-700
Baixa: 0-500
Impactos por Minuto
Máxima: 0-2.600
Alta: 0-2.000
Média: 0-1.400
Torque de Aperto
1.500 N.m
Torque de Reversão
1.900 N.m


Itens Que Acompanham:
02 baterias 4,0Ah, carregador rápido, mak-pac.
Garantia: 1 ano
	PM ARAMBARÉ 
PD 124/2025
R$ 3.699,00
	PM TRÊS DE MAIO
PD 166/2026
R$ 3.650,00
	PM PALMITINHO 
PR 28/2025
3.413,00
	INTERNET
MERCADO LIVRE, CONSULTADO EM 01/04/2026
R$ 3.549,00
	3.699,00

	11
	Parafusadeira e Furadeira de Impacto Brushless 20V.

-Torque máximo 65 Nm; 
-Motor Bruhless/ sem escovas;
- Possuir marcha reversa (sentido horário e anti-horário) e controle de torque
-Mandril de aperto rápido, 13 mm, metálico; Capacidade de perfuração: Madeira: 30 mm; Aço: 13mm; Concreto: 10mm.
Impactos por minuto: 0-8000 / 0-29000 IPM

Itens que devem acompanhar a furadeira/ parafusadeira:
 - 2 Baterias de ion/litio 20V MAX, 4,0Ah
-1 Carregador bivolt
-1 Maleta
Garantia: 1 ano
	EPTC
PE 42/2025
R$ 3.251,30
	PM DE OSÓRIO
PDE 24/2026
R$1.979,00
	OM DE ROSARIO DO SUL PD 120/2025
R$1.900,00
	INTERNET
MERCADO LIVRE, CONSULTADO EM 01/04/2026
R$ 2.402,28
	R$ 2.383,00

	12
	Motopoda a Gasolina com o mínimo de 1,2 CV 25 CC 
Dados Técnicos
Ferramenta de Corte: Motopoda  sabre 30 cm
Cilindrada: 25
Potência: 1,2 CV
Capacidade do Tanque: 0,44 L
Comprimento do tubo total: 3m
- Alcance máximo da poda: 5m
ITENS INCLUSOS: - 01: Motor; - 01: sabre; - 01: dosador de combustível; - - 01: corrente - 01: protetor de sabre; - 01: cinto de sustentação; - 01: jogo de chave; - 01: haste com eixo cardã completa, extensor com eixo; - 01: manual do usuário;
Garantia: 1 Ano

	PM ALTO FELIZ PE 6/2026
1.248,81
	PM DE ESPUMOSO PE 10/2025
1.109,00
	PM DE TRIUNFO PE 10/2025
1.025,00
	INTERNET MERCADO LIVRE CONSULTA REALIZADA EM 26/03/26
1.714,00
	R$ 1.274,20

	13
	Serra mármore manual. 
Voltagem: 220 V;
Potência: 1500w;
RPM minimo: 12.000;
Capacidade de corte:  Até 40 mm;
Deve acompanhar chaves para troca do disco e um disco diamantado para para corte de concreto.
Garantia: 1 ano
	PM DE ERECHIM 
PE 19/2025
R$ 302,50
DISCO: 7,06
	PM DE SOBRADINHO
PE 38/2025
R$ 430,00

	PM DE ALVORADA
PE 101/2025
R$ 320,00
	INTERNET 
LOJA DO MECANICO CONSULTADO EM 01/04/2025
R$ 539,90
DISCO :16,90
	R$ 410,00

	14
	Bomba elétrica 12 V para transferência de óleo diesel 20 l/min, com mangueira 2,5 m
Garantia: 1 ano
	
	
	
	INTERNET
MAGAZINELUIZA CONSULTADO EM 01/04/2026
R$ 251,91
	R$ 251,91



	b.3) Viabilidade operacional: Há viabilidade, pois, a Administração possui mecânico qualificado e funcionários para realizar serviços com os equipamentos.



6. ANÁLISE E COMPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES EXISTENTES E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ELEITA DE ACORDO COM A VIABILIDADE DE MERCADO, ECONÔMICA E OPERACIONAL.
[bookmark: _GoBack]A aquisição de peças de reposição (lâminas, parafusos tipo arado, pino, canto curvo) para a motoniveladora Case VHP845 e motoniveladora New Holland RG 170 b vhp e dentes para Retroescavadeiras, travessa com navalhas para roçadeira articulada e equipamentos para a Secretária De Obra, Serviços Públicos e Trânsito, é a melhor solução devido as peças terem um desgaste natural sendo trocado na média 2 vezes por ano (dentes e laminas). Já as maquinas ( motopoda, furadeira, solda oxi acetilênica, bomba elétrica 12 v e chave de impacto) dará mais agilidade, segurança e praticidade para realização dos serviços.


7. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Com base nas informações levantadas ao longo do ETP, declaramos a viabilidade de contratação da solução 1.
Realizadas as tarefas pertinentes ao ETP, encaminho o documento solicitando ciência e aprovação para posterior elaboração do TR/PB.


Defiro
Indefiro. Motivar: ___________________________
____________________________
Data 01/04/2026

______________________
Secretário Municipal
Nome ou carimbo

[bookmark: 6._Descrição_dos_Requisitos_da_Contrataç]Ivorá/RS, 01/04/2026
	
	

	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO Nome/Função/Cargo
(ou carimbo)
	





