
Considerando a necessidade de correção da especificação do item 2 código 2015027, na especificação detalhada do presente item, deve ser considerada a nova redação, para os itens:
"2.7.1", "4.1.1" e "4.3.1" do documento “DUDAB.pdf” e;
"Características gerais" do documento “Especificao_Tcnica_Estrutura_Modular.pdf”, especificamente quanto à exigência de "proteção polimérica de alto desempenho".
Onde se lê:
"O sistema deverá ser constituído por estruturas multicelulares modulares, dobráveis, móveis e reutilizáveis, fabricadas em malha hexagonal de dupla torção tipo 8x10, confeccionadas com arames de aço de baixo teor de carbono com revestimento metálico Zn/Al e proteção polimérica de alto desempenho."

Leia-se:
"O sistema deverá ser constituído por estruturas multicelulares modulares, dobráveis, móveis e reutilizáveis, fabricadas em malha hexagonal de dupla torção tipo 8x10, confeccionadas com arames de aço de baixo teor de carbono com revestimento metálico Zn/Al."
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