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        ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

     MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

PODER EXECUTIVO

___________________________________________________________________________


ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES – ETP SIMPLIFICADO


O presente documento visa contratação dos serviços de Implantação de Subestação de Energia Elétrica de 112,5 kVA com Conjunto de Medição Encapsulado, junto ao Parque de Eventos Municipal Vivaldino Guterres de Carvalho, neste município.
1. Requisitante: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento.
2. Resumo do objeto da contratação: 
Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para a prestação de serviços de execução, instalação, fornecimento de materiais e equipamentos, e testes finais de uma Subestação de Energia Elétrica Aérea de 112,5 kVA (GED 2855), com sistema de proteção e medição em média tensão através de conjunto de medição encapsulado, em estrita conformidade com o Projeto Executivo já aprovado pela concessionária local (RGE/CPFL) em anexo, sob o regime de empreitada por preço global.

3. Da necessidade/Justificativa da Contratação: 
A Administração Pública Municipal necessita garantir o fornecimento contínuo de energia elétrica nas instalações sob sua responsabilidade, sendo o objeto, o Parque de Eventos, espaço que recebe anualmente atividades culturais, esportivas, recreativas, com grande participação de público, especialmente a Festa Campeira, evento estadual que envolve participantes de diversas regiões e por isso, requer uma infraestrutura grande para instalações e alojamento, com grande demanda de energia elétrica e necessidade de distribuição em diversos pontos do parque simultaneamente. Com a estrutura de energia elétrica atualmente instalada no parque, ocorrem interrupções frequentes do fornecimento de energia, comprometendo significativamente as atividades durante a realização dos eventos.

Faz- se necessária a presente contratação visando atender a necessidade de adequação e expansão da infraestrutura elétrica da Contratante, por meio da implantação de uma subestação de energia elétrica com potência nominal de 112,5 kVA. A necessidade fundamenta-se no aumento da demanda de carga instalada e na obrigatoriedade de migração/adequação do padrão de atendimento para média tensão, garantindo a continuidade, confiabilidade e a segurança operacional das atividades desenvolvidas.

Busca-se o fornecimento contínuo de energia elétrica com qualidade, estabilidade de tensão para os equipamentos e total conformidade legal com os órgãos fiscalizadores e com as normas de segurança do trabalho (NR-10).
4. Da especificação técnica do objeto, quantidades, valores estimados, entre outros fatores importantes:

O valor estimado de R$ 77.496,81 (Setenta e sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos), obtido mediante Planilha Orçamentária anexa, com base em referência de valores de mercado, elaborada pelo Engenheiro Elétrico da empresa contratada, inclui materiais e equipamentos a serem fornecidos e instalados e a mão de obra de instalação.
5. Dos requisitos da Contratação

A empresa contratada deve possuir em seu quadro permanente, Engenheiro Eletricista (ou Engenheiro de Energia) que será o Responsável Técnico pela execução, apresentando:

- Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA, que comprove que o profissional indicado pela licitante como responsável técnico possui acervo de execução de serviços de instalação/montagem de subestação de energia elétrica em média tensão com potência igual ou superior a 112,5 kVA.
- Atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, que comprovem a execução de obra de engenharia elétrica de tipologia similar, compreendendo o fornecimento, instalação, comissionamento e ativação de subestação de energia elétrica em média tensão.

- Apresentação de declaração formal de que a equipe técnica escalada para a execução dos serviços possui certificação obrigatória e atualizada nas normas regulamentadoras NR-10 (Básico) e NR-10 (SEP - Sistema Elétrico de Potência), sob pena de rescisão contratual e aplicação de sanções.
- Abertura do chamado de vistoria de conclusão de obra junto à RGE/CPFL, fornecendo a ART de execução e laudos de medição de aterramento e qualquer outro documento necessário pela concessionária, acompanhamento dos técnicos da concessionária, correção de eventuais pendências de montagem e entrega da subestação oficialmente energizada e operacional.
6. Do prazo para a entrega do Objeto:

O prazo de execução física será de 30 dias.
7. Informações complementares:

Segue anexo Projeto aprovado na Concessionária que contém planta baixa com implantação da subestação, detalhes, diagrama unifilar e planta de localização, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Planilha de composição de BDI, Encargos Sociais, Memorial Descritivo.
Mato Leitão, RS, 16 de Outubro de 2026.
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