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Estado do Rio Grande do Sul
Município de Sério
Rua 17 de Novembro, 1075 – Centro – CEP: 95.918-000
CNPJ 94.706.033/0001-03

[bookmark: _Toc158946281][bookmark: _Toc158946282]ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 05/2025

Setor requisitante: Secretaria De Trânsito, Obras, Serviços Urbanos e Rurais
[bookmark: _Toc158946285]Responsável: Luciano José da Silva

1) NECESSIDADE
[bookmark: _Toc158946286]Aquisição de lixeiras galvanizadas, com capacidade de 600 litros, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas ao longo deste estudo, visando atender às necessidades do órgão público, garantindo a correta disposição de resíduos e contribuindo para a limpeza e organização dos espaços públicos.
A necessidade de aquisição de lixeiras galvanizadas decorre da demanda por equipamentos duráveis e resistentes à corrosão, adequados para uso em áreas externas e sujeitas a intempéries.

2) ALINHAMENTO DA AQUISIÇÃO COM O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO:
  	Contratação não prevista, pois o município ainda não possui Plano Anual de Contratações.

3) [bookmark: _Hlk189470169][bookmark: _Hlk177392424][bookmark: _Hlk177389125][bookmark: _Toc158946288]REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 
[bookmark: _Hlk189470333]As lixeiras deverão atender aos seguintes requisitos:
Material: Aço galvanizado com tratamento anticorrosivo
Capacidade: Aproximadamente 600 litros ou 0,6 m³
Medidas externas: Altura: 985 mm; Profundidade: 700mm; largura: 1.500 mm
Especificações estrutura: Estrutura tubular soldada; tubos quadrado galvanizados: 40 mm X 40mm, 155mm de parede; Fechamento superior: bandejas de chapa galvanizadas 1,55mm com cortes oblongos para evitar acumulo de água; Fechamento superior: tampa dupla, cada tampa com 2 dobradiça e 1 alça para elevação, tampa esta que também deverá possuir estrutura tubular 40 mm X 40mm para melhor sustentação da mesma e revestimento com chapa de 1,55 mm de espessura; Deverá ser colocada uma corrente presa a tampa e a estrutura da lixeira para que quando a tampa for aberta não abra mais que ângulo de 90º em relação com a lixeira.
A entrega do item deverá ser feita no prazo máximo 60 dias corridos a contar da data da assinatura do contrato.
A entrega deverá ser feita junto ao Parque Máquinas Municipal, sito a Rua 17 de novembro, 1075, junto ao centro Administrativo.
Garantia de 1 (um) ano para qualquer defeito na pintura ou estrutura das lixeiras.
O prazo máximo para reparo e conserto das lixeiras deverá se no período de 5 dias uteis a contar do dia do aviso do secretário da pasta.

4) ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
	[bookmark: _Hlk189732002]Item
	Quant.
	Unid.
	Especificação/Descrição

	1
	50
	UN
	LIXEIRAS GALVANIZADAS 600 LITROS


                                 Solução: A solução proposta consiste na aquisição de lixeiras galvanizadas, com especificações técnicas que garantam durabilidade, resistência à corrosão e adequação ao uso em áreas públicas. As lixeiras serão utilizadas para o descarte correto de resíduos, contribuindo para a limpeza urbana e a organização dos espaços. A escolha da solução se da em razão de as lixeiras serem feitas com medidas e tamanhos específicos para o município.
[bookmark: _Toc158946296]Viabilidade de mercado: (x) sim (  ) não
Viabilidade econômica: 
Como o objeto possui características específicas não foi possível sua precificação junto a site públicos, motivo pelo qual foi contatado fornecedores locais e regionais para fornecerem orçamentos,em anexo no mapa de preço.
[bookmark: _Toc158946298]a.3) Viabilidade operacional: 	
[bookmark: _Toc158946299]Não serão necessárias contratações correlatas ou interdependentes para a aquisição do objeto pretendido.

6)  ESTIMATIVA DE GASTOS
[bookmark: _Hlk189732146]O valor total estimado é de R$ 143.126,50 (cento e quarenta e três mil, cento e vinte e seis reais com cinquenta centavos).

7) DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
[bookmark: _Hlk189731278][bookmark: _Hlk189727994][bookmark: _Toc158946311]A solução proposta consiste na aquisição de lixeiras galvanizadas, com especificações técnicas que garantam durabilidade, resistência à corrosão e adequação ao uso em áreas públicas. As lixeiras serão utilizadas para o descarte correto de resíduos, contribuindo para a limpeza urbana e a organização dos espaços. 
O objeto da contratação deverá ser entregue no Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal, na rua 17 de Novembro, Sério/RS, no prazo de 60 dias corridos a partir da assinatura do contrato.
[bookmark: _Hlk189731257]O fornecimento dos produtos do Objeto, deverá ser realizado de segunda à sexta-feira, das 7:00 as 12:00 horas ou das 13:00 às 17:30 horas.

[bookmark: _Toc158946307]8) JUSTIFICATIVA PARA NÃO PARCELAMENTO
[bookmark: _GoBack]Tendo em vista que será realizada a confecção das lixeiras a divisão do item com a possibilidade de mais de uma empresa ser vencedora poderia comprometer a padronização as mesmas, causando prejuízo ao objetivo pretendido.
[bookmark: _Toc158946314]9) DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Melhoria na gestão de resíduos sólidos, reduzindo o descarte inadequado.
Maior organização e higiene em áreas públicas, como praças, parques e ruas.
Redução de custos a longo prazo, devido à maior vida útil do material.
Atendimento a normas ambientais e urbanísticas, promovendo sustentabilidade.

10) PROVIDÊNCIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
[bookmark: _Toc158946315]Não se aplica capacitação dos servidores e adequação do ambiente para o serviço a ser licitado.

11) DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL:
A instalação das lixeiras incentiva o descarte correto do lixo, reduzindo a poluição em espaços públicos, como praças, ruas e parques. Isso evita a contaminação do solo, das águas e a proliferação de pragas urbanas.
Com um sistema adequado de coleta e descarte, é possível separar resíduos recicláveis e orgânicos, facilitando a reciclagem e diminuindo a quantidade de lixo destinada a aterros sanitários.
O aço galvanizado pode ser 100% reciclado, garantindo menor impacto ambiental ao final da vida útil do produto. Além disso, muitos fornecedores já utilizam aço reciclado na produção das lixeiras.
A durabilidade do aço galvanizado reduz a frequência de substituição das lixeiras, diminuindo a geração de resíduos industriais e o consumo de matérias-primas para novas fabricações.
Com lixeiras bem distribuídas e de fácil acesso, há menor risco de que resíduos sejam jogados diretamente no meio ambiente, prevenindo impactos negativos como lixões a céu aberto e contaminação de lençóis freáticos.

12) DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
[bookmark: _Toc158946317]Com base nas informações levantadas ao longo do ETP, declaramos a viabilidade de contratação da solução através de Licitação na Modalidade Pregão.
Realizadas as tarefas pertinentes ao Estudo Técnico Preliminar, encaminho o documento solicitando ciência e aprovação para posterior elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico.
[bookmark: _Toc158946318]

Sério/RS, 26 de março de 2025.
[bookmark: _Toc158946319]



___________________________________________
[bookmark: _Toc158946320]Responsável pela Elaboração do ETP
Nataéli Caroline da Silva Rosa
Assessor Administrativo

[bookmark: _Toc158946322]              ANÁLISE PELO GESTOR DA PASTA

                    (    ) Aprovado

[bookmark: _Toc158946323]                    (    ) Reprovado. Justificar:         _________________________________________________                                                                 


[bookmark: _Toc158946324]_____________________________
[bookmark: _Toc158946325]Luciano José da Silva
Secretário Municipal de Trânsito, Obras, Serviços Urbanos e Rurais
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