(UTILIZAR FOLHA TIMBRADA DA EMPRESA)

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

Pregão Eletrônico nº........../2025
Processo Administrativo nº .........../2025

Ao Município de Capitão/RS

	Razão Social:

	Endereço:
	Bairro:
	Nº:

	Cidade/UF:
	CEP:

	CNPJ:
	Inscrição Estadual:
	Inscrição Municipal:

	Telefone:
	Telefone com WhatsApp:

	E-mail(s):

	Responsável Legal da Empresa e CPF
	Nome: 
	CPF:

	Dados Bancários da Empresa
	Banco:

	Agência:
	Conta:
	Pix:



	Lote 01: Mobiliário Sob Medida para EMEI Mundo Criança

	Item
	Código Interno Produto 
	Descrição do Objeto
	Quantidade e Local de Instalação
	Valor Unitário

	01
	9490
	Estante com nichos: Estante planejada em “L” em MDF, com espessura de 18mm, com bordas engrossuradas em 36mm, em tom amadeirado claro, conforme padrão de móveis da Prefeitura Municipal de Capitão, com fundo na mesma cor. Estante planejada em “L” com nichos para uso institucional, com dimensões totais de 1,99 metros de altura (+1 cm de pé), 1,92 metros de largura no segmento lateral com profundidade de 40 centímetros; e 1,30 metros de largura no segmento frontal, com profundidade de 50 cm. A estrutura é executada em MDF Cipres (Guararapes), incluindo caixaria, divisórias e prateleiras internas. Os nichos possuem alturas variadas, atentar-se as imagens. O móvel deve ter pés de alumínio de aproximadamente 1 cm para não entrar em contato com o piso. Ele deverá ser dividido conforme as figuras abaixo. Deverá ser feita a conferência de medidas no local antes da execução.
	01 Unidade - Biblioteca
	

	02
	9491
	Painel: O painel fixado à parede possui acabamento no mesmo padrão, MDF Cipres (Guararapes) e comporta instalação de TV. Medidas: 2,15 metros de largura e 1,10 metros de altura.
	01 Unidade - Biblioteca
	

	03
	9492
	Balcão: Balcão em MDF, com espessura de 18mm, com bordas engrossuradas em 36mm em MDF Cipres (Guararapes). Medidas: 2,15 metros de largura, 89 centímetros de altura e 50 centímetros de profundidade. O móvel possui 5 portas de abrir em MDF New Cherry (Guararapes), todas com tranca/chave e puxadores ponto redondo em níquel escovado cromado fosco. As divisórias internas podem ser em MDF de cor branca. O móvel deve ter pés de alumínio de aproximadamente 1 cm para não entrar em contato com o piso. Ele deverá ser dividido conforme as figuras abaixo. Deverá ser feita a conferência de medidas no local antes da execução.
	01 Unidade - Biblioteca
	

	04
	9493
	Estante com armários e nichos: Composto por módulos superiores e inferiores em MDF com espessura de 18mm, com bordas engrossuradas em 36mm, em tom amadeirado claro, conforme padrão de móveis da Prefeitura Municipal de Capitão, com fundo na mesma cor. Medidas principais: 5,24 metros de largura, 2,52 metros de altura e 50 centímetros de profundidade. A estrutura principal é confeccionada em MDF Cipres, da Guararapes. Os módulos superiores medem 5,24 metros de comprimento por 50 cm de profundidade e 82 cm de altura com portas de abrir em MDF New Cherry da Guararapes. Na parte inferior, há um armário em MDF Cipres (Guararapes) para comportar pastas suspensas, com 1,96 metros de comprimento, 1,70 de altura e 55 centímetros de profundidade. Os módulos se estendem por 2,88 metros de comprimento, altura de 1,70 metros, com profundidade de 50 centímetros, com portas de abrir em MDF New Cherry (Guararapes) com tranca e chave individuais cada uma. Os puxadores são do tipo ponto redondo, em níquel escovado com acabamento cromado fosco. Os detalhes do móvel incluem um recuo superior de 5 centímetros e recuo lateral de 10 centímetros para acomodar o trilho da cortina (conferir in loco). Haverá ainda, dois nichos com altura total de 91 centímetros, 50 centímetros de comprimento e 50 centímetros de profundidade. As divisórias internas podem ser em MDF de cor branca. O móvel deve ter pés de alumínio de aproximadamente 1 cm para não entrar em contato com o piso. Ele deverá ser dividido conforme as figuras abaixo. Deverá ser feita a conferência de medidas no local antes da execução.
	01 Unidade – Sala dos Professores
	

	05
	9494
	Balcão: Balcão em MDF com espessura de 18mm, com bordas engrossuradas em 36mm, em tom amadeirado claro, conforme padrão de móveis da Prefeitura Municipal de Capitão, com fundo na mesma cor. A estrutura (caixaria) do balcão é confeccionada em MDF Cipres - Guararapes, com espessura de 36 mm. Suas dimensões totais são de 3,55 metros de comprimento, 79 centímetros de altura e 50 centímetros de profundidade. O móvel possui portas de abrir e gavetas individuais, todas com tranca e chave, confeccionadas em MDF New Cherry - Guararapes. Essas portas e gavetas contam com puxadores tipo ponto redondo em níquel escovado cromado fosco com sistema de tranca/chave. Internamente, cada uma das portas abriga uma prateleira divisória interna, otimizando o armazenamento. As divisórias internas podem ser em MDF de cor branca. O móvel deve ter pés de alumínio de aproximadamente 1 cm para não entrar em contato com o piso. Ele deverá ser dividido conforme as figuras abaixo. Deverá ser feita a conferência de medidas no local antes da execução.
	01 Unidade – Sala dos Professores
	

	06
	9495
	Balcão: Balcão em MDF, com espessura de 18mm, com bordas engrossuradas em 36mm em MDF Elm Dubai (Guararapes). Medidas: 3,46 metros de comprimento, 1,17 metros de altura e 60 centímetros de profundidade. O móvel possui 6 portas de abrir em MDF New Cherry (Guararapes), todas com tranca/chave e puxadores ponto redondo em níquel escovado cromado fosco. As divisórias internas podem ser em MDF de cor branca. O móvel deve ter pés de alumínio de aproximadamente 1 cm para não entrar em contato com o piso. Ele deverá ser dividido conforme as figuras abaixo. Deverá ser feita a conferência de medidas no local antes da execução.
	01 Unidade – Sala Atendimento AEE
	

	07
	9496
	Mesa de trabalho: Mesa em MDF, com espessura de 18mm, com bordas engrossuradas em 36mm em MDF Elm Dubai (Guararapes). Medidas: 1,70 metros de comprimento, 70 centímetros de altura e 60 centímetros de profundidade. O móvel deve ter pés de alumínio de aproximadamente 1 cm para não entrar em contato com o piso. Ele deverá ser dividido conforme as figuras abaixo. Deverá ser feita a conferência de medidas no local antes da execução.
	01 Unidade – Sala Atendimento AEE
	

	Valor Total Lote 01
	



	Lote 02: Mobiliário Sob Medida para EMEF Espaço Aprender

	Item
	Código Interno Produto 
	Descrição do Objeto
	Quantidade e Local de Instalação
	Valor Unitário

	08
	9497
	Estante com nichos e portas de abrir: Móvel em MDF, com espessura de 18mm, com bordas engrossuradas em 36mm, em tom amadeirado claro, conforme padrão de móveis da Prefeitura Municipal de Capitão, com fundo na mesma cor. As divisórias internas podem ser em MDF de cor branca. Medidas: 5,85 metros de comprimento por 2,07 metros de altura, com 50 centímetros de profundidade nas portas de abrir e 39 centímetros de profundidade na parte de nichos. Com 16 portas de abrir em MDF Elm Dubai da Guararapes com puxador ponto redondo níquel escovado cromado fosco com tranca individual e chave. Os nichos terão 70 centímetros de comprimento (exceto o último com 75 cm) e 37 centímetros de profundidade com alturas variadas, em MDF Carvalho Natural da Guararapes. O móvel deve ter pés de alumínio de aproximadamente 1 cm para não entrar em contato com o piso. Ele deverá ser dividido conforme as figuras abaixo.
	01 Unidade - Biblioteca
	

	09
	9498
	Mesa de trabalho: Móvel em MDF, com espessura de 18mm, com bordas engrossuradas em 36mm, em tom amadeirado claro, conforme padrão de móveis da Prefeitura Municipal de Capitão. Medidas: 1,60 metros de comprimento por 70 centímetros de altura, com 50 centímetros de profundidade em MDF Elm Dubai da Guararapes. As divisórias internas podem ser em MDF de cor branca. A mesa possui uma porta de abrir de 45 centímetros de largura com puxador ponto redondo níquel escovado cromado fosco com tranca e chave. O móvel deve ter pés de alumínio de aproximadamente 1 cm para não entrar em contato com o piso. Ele deverá ser dividido conforme as figuras abaixo. Deverá ser feita a conferência de medidas no local antes da execução.
	01 Unidade - Biblioteca
	

	10
	9499
	Balcão de canto: Móvel de canto em MDF, com espessura de 18mm, com bordas engrossuradas em 36mm, em tom amadeirado claro, conforme padrão de móveis da Prefeitura Municipal de Capitão. Possui estrutura em MDF Carvalho Natural (Guararapes), com dimensões totais de 3,04 metros + 2,80 metros nos lados, profundidade de 50 centímetros e altura de 1,08 metros. A parte externa da caixaria é toda executada em MDF Carvalho Natural. As portas são de abrir com tranca individual e chave, confeccionadas em MDF padrão Elm Dubai (Guararapes), com puxadores ponto redondo níquel escovado cromado fosco. As divisórias internas podem ser em MDF de cor branca. No lado menor (2,30 metros), há também um módulo lateral aberto com 3 nichos fixos em MDF Carvalho Natural com 22 centímetros de profundidade. O móvel deve ter pés de alumínio de aproximadamente 1 cm para não entrar em contato com o piso. Ele deverá ser dividido conforme as figuras abaixo. Deverá ser feita a conferência de medidas no local antes da execução.
	01 Unidade – Sala de Direção
	

	Valor Total Lote 02
	



	Lote 03: Mobiliário Sob Medida para EMEF Construindo o Saber

	Item
	Código Interno Produto 
	Descrição do Objeto
	Quantidade e Local de Instalação
	Valor Unitário

	11
	9500
	Aéreo: Aéreo em MDF, com espessura de 18mm, com bordas engrossuradas em 36mm em MDF New Cherry (Guararapes). Medidas: 1,82 metros de comprimento, 1,10 metros de altura e 35 centímetros de profundidade. O móvel possui 3 portas de abrir em MDF New Cherry (Guararapes), todas com tranca/chave e puxadores ponto redondo em níquel escovado cromado fosco. As divisórias internas podem ser em MDF de cor branca. Ele deverá ser dividido conforme as figuras abaixo. Deverá ser feita a conferência de medidas no local antes da execução.
	01 Unidade - Banheiro
	

	12
	9501
	Prateleiras em MDF cor branca, com espessura de 18m. Medidas de cada uma: 1,07 metros de comprimento, 53 centímetros de largura e 1,8 centímetros de espessura. As prateleiras serão acrescentas em um móvel já existente. Certamente haverá a necessidade do uso de mão francesa. Deverá ser feita a conferência de medidas no local antes da execução.
	02 Unidades – Sala de Aula
	

	Valor Total Lote 03
	




a) Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais.

b) Prazo de fornecimento/execução de acordo com o estabelecido no termo de referência (Anexo I) do edital desse processo.

c) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

d) Demais condições conforme edital.


(local), _______de __________de 2025.


_________________________
Representante Legal da Empresa


