[image: image1.png]


[image: image2.png]



[image: image3.png]




ANEXO I - Itens, Especificações, Quantitativos e Orçamento de Referência
	LOTE
	ITEM
	CÓD.
 GRP
	CÓD. CATSER
	DESCRIÇÃO

	UNID.
	QUANT.
	VALOR MÁXIMO UNITÁRIO
	VALOR MÁXIMO TOTAL

	01
	1
	60575
	21334
	Serviços de instalação dos conjuntos de placas indicativas de logradouros públicos
	unid
	3000
	R$ 164,02
	R$ 492.060,00

	
	2
	60662 
	603757
	Fornecimento de conjuntos de placas indicativas de logradouros públicos
	conj
	3000
	R$ 292,65
	R$ 877.950,00

	                                                                     VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 1.370.010,00


 ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA
1 - DEFINIÇÃO DO OBJETO 

1-CONDIÇÕES GERAIS DA RP
1.1-Novo RP para fornecimento de conjuntos de placas indicativas de logradouros públicos com instalação, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento; 
	LOTE
	ITEM
	CÓDIGO
 GRP
	CÓDIGO CATSER
	DESCRIÇÃO

	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANTIDADE

	1
	1
	60575
	21334
	Serviços de instalação dos conjuntos de placas indicativas de logradouros públicos
	conj
	3000

	
	2
	60662 
	603757
	Fornecimento de conjuntos de  placas indicativas de logradouros públicos
	unid
	3000


1.2- O(s) serviço(s) objeto deste RP são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3- O prazo de vigência do RP é de 12 meses contados do(a) assinatura da Ata, prorrogáveis conforme legislação vigente.
2 – FUNDAMENTAÇÃO DA RP 

2.1-A Fundamentação da RP e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, e do Termo de Referência.

2.2 O objeto da RP está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:
    • ID PCA no PNCP: 501
    • Data de publicação no PNCP: 18/01/2024
    • Id do item no PCA: 501
    • Classe/Grupo: ----
    • Identificador da Futura RP: Instalação de Placas Indicativas de logradouros públicos, ID 501
2.3- Em caso de divergência entre a descrição dos itens e o descrito no CATMAT/CATSE, deve prevalecer a descrição detalhada dos itens no Termo de Referência;
3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E REQUISITOS DA RP 

3.1-Justificamos o fornecimento de placas indicativas de logradouros públicos, com instalação, devido à necessidade de identificação dos logradouros públicos (ruas, travessas, Avenidas), facilitando sua localização pelos munícipes, visitantes bem como pelas empresas de logística e correio para a entrega de materiais e correspondências dentro do perímetro urbano do Município.
3.2- Justifica-se o presente RP para contribuir para a organização e estruturação do espaço urbano e desenvolvimento da cidade, tornando mais fácil a comunicação entre pessoas e empresas possibilitando a localização rápida de pontos de interesse, em como ajuda na criação de registros e controle de propriedades e atividades comerciais, auxiliando a administração municipal e instituições afins na manutenção de um inventário atualizado das áreas onde serão instalados esses materiais.
3.3 – Melhora a segurança pública, pois permite os serviços de emergência, polícia, guarda municipal, ambulância, bombeiros chequem rapidamente aos locais desejados em caso de emergência.
3.4 – Portanto, objetivando a racionalização dos gastos públicos e pretendendo gerar maior economia para os cofres do Município, obtendo por meio de ganhos em escala e redução na quantidade de processos licitatórios realizados para esse objeto, é que se justifica a adoção em apreço, sob o critério de julgamento “menor preço” por lote.
3.5 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.5.1 -A execução dos serviços será iniciada a partir da ciência do termo de Incio pela empresa vencedora do certame, com a indicação dos logradouros e locais nas esquinas para instalação.
3.5.2 -Todos os serviços prestados deverão ser de qualidade, exercidos com zelo e dedicação no intuito de preservar a Administração Municipal;
3.5.3- Deverão ser utilizados equipamentos de proteção adequados à natureza dos serviços.
3.5.4 - O fornecimento dos serviços/materiais só serão realizados mediante apresentação de Nota de Empenho e a ordem de serviço emitida pelo fiscal de contrato;
3.5.5- A implantação dos conjuntos de placas, deverá ser iniciada no prazo máximo de 02 (dois) dias, a contar da comunicação realizada pelo fiscal do contrato, por correio eletrônico à contratada, sendo que o prazo máximo para a instalação do conjunto no ponto indicado pelo fiscal será de 10(dez) dias, podendo ser prorrogado com justificativa da empresa vencedora do certame e a critério de aceitação e autorização por parte da administração pública.
3.5.6 - A área de abrangência para instalação das placas indicativas e publicitárias será todo o perímetro urbano, incluindo-se a área central e bairros.
3.5.7- Os conjuntos de placas indicativas de logradouros públicos, deverão ser instalados nos locais conforme solicitações encaminhadas pelo fiscal do contrato. Observamos que em alguns  dos pontos determinados haverá a remoção do antigo conjunto de placas, o qual deverá ser entregue junto ao pátio do departamento de Mobilidade Urbana (Rua Ernesto Alves, 128).
3.5.8- A remoção do antigo conjunto não acarretará em custo adicional, uma vez que o serviço de instalação prevê a abertura de vala para fixação da nova estrutura.
3.6-  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3.6.1 - Cada conjunto de placas indicativas de logradouros públicos com fornecimento de material deverá ser composto por:
a) 02(duas) placas de ACM (compostas pela junção de duas chapas de alumínio com uma chapa de polietileno em seu interior) com 3mm de espessura, no tamanho 55 x 22cm, na cor azul del rey, para aplicação do nome da Rua e CEP;
b) Suporte em tubo metálico com 22 cm de comprimento, 2 polegadas de diâmetro, parede de 1,5 mm espessura, com barra em ferro chato de uma polegada largura e 1/8 de polegada de espessura, soldados, formando fenda para fixação da placa com nome dos logradouros, mediante parafuso sextavado ¼ x 5/8 de polegada com arruelas e porcas;
c)02 (dois) suportes em tubo metálico 2″ de diâmetro, parede de 1,5 mm espessura, tamanho 11 cm comprimento, com fixação de duas barras de ferro chato 1 polegada x 1/8 polegada e 22 cm comprimento, formando fenda, com 02 (dois) parafusos sextavados ¼ x 5/8 polegada, com porca, para fixação das placas ao suporte; o suporte deverá possuir dois parafusos sextavados 3/8 de polegada x 1 polegada de comprimento para fixação do suporte ao poste ou suporte confeccionado em chapa galvanizada, dupla, dobrada, de forma que o conjunto envolva o poste, sendo o mesmo furado nas extremidades para a fixação das placas com os nomes das ruas;
d) 01 (um) tubo de PVC 2″, com 1,8 mm de parede e 03 (três) metros de comprimento, na cor branca;
Obs.: O tubo PVC deverá:
I-Reforço interno extra em concreto (areia média/fina, brita no.1, cimento) com barra de ferro construção 6,3mm ao longo do tubo;
II-Duas peças de 15 cm, de ferro construção 3/8 para fixação (antigiro) do tubo ao concreto no solo;
III-Base de concreto no solo para fixação do conjunto, tamanho 40 cm profundidade e diâmetro de 20 cm; 
IV- O tubo PVC (poste) deverá ser colocados nas esquinas, a 30 cm do meio-fio e enterrados 40 cm no solo. A fixação deverá ser feita com concreto FCK 150 MPA.
V- Na parte superior do tubo PVC, deverá ser instalado uma tampa em PVC, na cor branca, para fechamento da parte superior do poste.
3.6.2 – EM CADA PLACA INDICATIVA DEVERÁ CONSTAR:
a) Nome da avenida, rua ou travessa;
b) Número do CEP;
3.6.3- Os nomes das ruas deverão ser afixados nos dois lados das placas, com adesivo vinil Gold Max 0,8 espessura, liner 125 gramas, polimérico, 5 anos de garantia, branco. A fonte deverá ser a Arial Black, tamanho 3,8 cm altura (145,367 pt)
3.6.4- Os algarismos dos números do CEP das ruas deverão ser afixados nos dois lados das placas, com adesivo vinil Gold Max 0,8 espessura, liner 125 gramas, polimérico, 5 anos de garantia, branco. A fonte deverá ser a Arial Black, tamanho 1,8 cm altura (68,95 pt)
3.6.5- O croqui com as dimensões e composição básica do conjunto de placas indicativa, está descriminado no anexo I, do TR.
3.6.6- Todo o material metálico deverá ser tratado com produto químico antiferruginoso e fosforizante, além da pintura e acabamento em cor alumínio nos suportes das placas (observar o croqui e as especificações nas imagens referente aos itens metálicos.
3.8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.8.1- Cumprir todas as exigências do Edital e TR;
3.8.2- Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerente ao objeto do Presente TR e edital;
3.8.3- Atender, com diligência possível, as determinações do gestor, adotando todas as providências à regularização de faltas e irregularidades verificadas;
3.8.4- Todas as despesas diretas indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais, deslocamento de pessoal, prestação da garantia, seguro, transporte até o destino e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto desse contrato, exceto munição e armamento que será disponibilizada pelo município;
3.8.5- Cumprir durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e especificadas neste projeto básico.
3.8.6- Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados relacionados ao serviço adquirido.
3.8.7- Apresentar certidões negativas, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos.
3.8.8- Fornecer, sempre que solicitado pelo executor do contrato, os esclarecimentos e as informações requeridas.
3.8.9- Cumprir rigorosamente as normas da ABNT, as normas de segurança do trabalho e demais regulamentos inerentes ao fornecimento dos materiais da formação/treinamento.
3.8.10- A empresa vencedora responderá por quaisquer prejuízos que eventualmente causar à Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul ou a terceiros, no decorrer dos trabalhos desenvolvidos, que seja por ação ou omissão, procedendo imediatamente no reparo ou indenização cabível. 
3.8.11- Responder perante os órgãos competentes, por todas as obrigações e encargos assumidos ou gerados, em razão da prestação dos serviços.
3.8.12- Obedecer todas as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, partes integrantes da presente licitação.
3.8.13- A empresa vencedora do certame deverá disponibilizar os EPIs  necessários para seus funcionários durante todo o fluxo de produção e instalação  dos conjuntos de placas indicativas de logradouros públicos com fornecimento de material.
3.9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.9.1- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços a serem prestados com as especificações constantes no TR.
3.9.2- Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa vencedora.
3.9.3- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da empresa vencedora, através de servidor especialmente designado;
3.9.4- Efetuar o pagamento à empresa vencedora no valor correspondente à execução do objeto contratado, no prazo e forma estabelecidos no TR;
3.9.5- Colocar à disposição da empresa vencedora os elementos e informações necessárias.
3.9.6- Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no local onde os serviços serão executados.
3.10- DA JUSTIFICATIVA PARA LOTES GLOBAIS:
3.10.1-Justifica-se o agrupamento/união  por um único lote, pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que vária empresas poderão aplicar descontinuidade da padronização,  dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, com  a finalidade de formar um todo unitário. Somado a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao longo dos serviços, o que fica sobremaneira dificultado quando se trata de diversas  empresas - O não parcelamento do objeto em itens,  demonstra  viabilidade técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a gerência segura da RP, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição necessária em um processo licitatório,mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da Administração Pública, haja vista a economia de escala, a eficiência na fiscalização de um único contrato e os transtornos que poderiam surgir com a existência de duas ou mais empresas para a entrega dos produtos. 
3.10.2- Justifica-se a união/agrupamento dos serviços visto se tratarem de objetos comuns entre si, visando facilitar o controle de execução, o que contribui com a celeridade do processo como um todo na sua execução e com vantagens (econômico, operacional, finalístico, etc.).
4 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
4.1- A ata de registro de preço deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
4.2- Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão da ata, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 
4.3- As comunicações entre o órgão ou entidade e a vencedora do certame devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
4.4-O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
4.5-A execução da Ata de Registro de Preço deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato.
4.6-Indica-se o seguinte servidor como fiscal da Ata o Técnico em Trânsito Maiquel Alex Etges, matrícula 14.903.
5– ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1- Por se tratar de Registro de Preço, não é necessária indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. Deverá observar o disposto no art. 82 da Lei nº 14.133/2021.
6-DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III, da Lei n.º 14.133, de 2021)
6.1-Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal sob nº 14.133/2021, Código Civil, e subsidiariamente pelo Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo de norma legal ou regulamentar pertinente.
7- DO FORO DE ELEIÇÃO (art. 92, §1º da Lei 14.133, de 2021)
7.1-Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS para dirimir quaisquer dúvidas e/ou litígios que decorrerem do presente Edital/Termo de Contrato que não puderem ser compostos por eventual composição administrativa e/ou conciliação, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ressalvadas as hipóteses legais, conforme as disposições do art. 92, §1º da Lei 14.133/2021.
ANEXO I
Croqui Figura 1
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Croqui figura 2
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Croqui figura 3
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�Descreve-se o objeto da licitação, seu quantitativo e demais informações de cadastro.


�Nota Explicativa: Orientação Normativa AGU nº 54/2014: Compete ao agente ou setor técnico da administração declarar que o objeto licitatório é de natureza comum para efeito de utilização da modalidade pregão e definir se o objeto corresponde a obra ou serviço de engenharia, sendo atribuição do órgão jurídico analisar o devido enquadramento da modalidade licitatória aplicável.





�Fazer menção ao resultado do ETP, onde se constatou a necessidade de abertura da licitação.


Indicar onde consta o objeto no PAC. Se não constar no PAC, antes de fazer o pedido de abertura da licitação, deve fazer a inclusão do objeto no PAC.


�Nota Explicativa: De acordo com o artigo 6º, inciso XXIII, alínea ‘c’, da Lei nº 14.133, de 2021, a fundamentação da contratação é realizada mediante “referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas”. A Instrução Normativa SEGES/ME nº 58, de 8 de agosto de 2022, dispõe sobre a “elaboração do ETP, para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital”. No mesmo sentido é a previsão do art. 9º, inciso II, da Instrução Normativa Seges/ME nº 81, de 2022.





�(item obrigatório)


Seguindo como resultado do ETP, descrever como o objeto da licitação será útil ao Município.





Detalhar os requisitos do objeto, bem como os requisitos da contratada.
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