Anexo VI
Planilha Orçamentária

Pregão Eletrônico 093/2026-CPPMONG - Edital nº 30/2026

Fornecimento de Materiais para Manutenção da Unidade - Participação Restrita, para o Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Rubens Aleixo Sendin” de Mongaguá 

Razão Social: ________________________________________________ 
CNPJ: ______________________________________________________ 
Inscrição Estadual: ___________________________________________ 
	Item
	Descrição
	CATMAT
compras. gov
	Contabiliza SP
	Unid. Forn.
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor Total

	01
	Desempenadeira; Fabricada Em Pvc; do Tipo Lisa; Com Cabo Em Pvc; Medindo 22 x 34 Cm; Utilizada para Alisamento de Reboco de Paredes;
	436485
	500.047-5
	1 - unidade
	05 unidades
	
	

	02
	Jogo de Ferramenta; Brocas; de Aco Rapido (hss); Com Acabamento Cromado; Medidas: 1 Mm a 13 Mm, Escala de 0,5mm Em 0,5mm, para Mandril 1/2"; Contendo 25 Pecas; Acondicionada Em Estojo Metalico;
	449500
	541.975-1
	227 - jogo
	05 jogos
	
	

	03
	Cabo para Ferramenta; Tipo Enxada; Em Madeira; Medindo 38mm de Diam. x 1,50m de Comprimento;
	380635
	409.685-1
	1 - unidade
	10 unidades
	
	

	04
	Enxadao; Em Aco Carbono Temperado de Alta Qualidade e Pintura Eletrostatica a Po; Com Tamanho (140 x 278) Mm e Olho Redondo Medindo 38 Mm de Diametro; Com Cabo de Madeira Medindo 150 Cm;
	340002
	251.413-3
	1 - unidade
	15 unidades
	
	

	05
	Curva para Tubulacao; Angulo de 45 Graus; Confeccionada Em Pvc Rigido; Na Cor Branca; Diametro Nominal de 150mm; Conexao Soldavel; Conforme Normas Abnt/nbr Vigentes;
	399060
	530.416-4
	1 - unidades
	05 unidades
	
	

	06
	Luva de Seguranca; Em Pvc; No Tamanho Grande; Na Cor Verde; para Protecao de Usuario de Limpeza de Esgoto, Manuseio de Solventes e Produtos Quimicos; Cano Longo Com Aproximadamente 66 Cm(podendo Variar +/-2cm); Com Punho do Mesmo Material Da Luva (pvc); Dorso Normal; Palma Antiderrapante; Sem Forro; Devera Ter Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho;
	359254
	394.518-9
	41 - par
	30 pares
	
	

	07
	Registro de Pressao; Fabricado Em Pvc Rigido; Modelo Esfera Com Borboleta; Com Diâmetro Nominal de 60mm; para Ser Utilizado Em Instalações Prediais de Água Fria; Acionamento Por Borboleta; Conexao do Tipo Soldavel; Cor Marrom; Fabricação Conforme Norma Abnt Nbr 5626;
	302309
	454.358-0
	1 - unidade
	15 unidades
	
	

	08
	Registro de Pressao; Fabricado Em Pvc Rigido Soldavel; Modelo Esfera Com Borboleta; Com Diâmetro Nominal de 25mm; para Ser Utilizado Em Instalações Prediais de Água Com Pressao Ate 16kgf/cm2; Acionamento Por Borboleta; Conexao do Tipo Soldavel; Marrom, Temperatura Max de 60°c; Fabricação Conforme Norma Abnt Nbr 5626;
	420012
	454.327-0
	1 - unidade
	50 unidades
	
	

	09
	Bucha de Reducao; de De Pvc Rigido; Com Diametro Da Tubulacao Principal de 60mm; Com Diametro Da Reducao de 32mm; para Ser Utilizado Em Instalacoess Prediais; Cor Marrom; Conforme Normas Abnt/nbr Vigentes;
	242443
	633.332-0
	1 - unidade
	10 unidades
	
	

	10
	Bucha de Reducao; de Pvc Rigido; Com Diametro Da Tubulacao Principal de 60mm; Com Diametro Da Reducao de 40mm; para Ser Utilizado Em Instalacoes Hidraulicas; Na Cor Marrom, Tipo Soldavel; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;
	271926
	510.313-4
	1 - unidade
	10 unidades
	
	

	11
	Tubo; de Pvc Rigido; Diametro Nominal de 40mm; Conexao Soldavel; Na Cor Marrom; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes
	214733
	530.467-9
	580 - barra 6 metro
	05 barras
	
	

	12
	Tubo; de Pvc Rigido; Diametro Nominal de 32mm; Conexao Soldavel; Na Cor Marrom; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;
	214732
	508.309-5
	580 - barra 6 metro
	10 barras
	
	

	13
	Tubo; de Pvc; Diametro Nominal de 25mm (3/4"); Conexao Soldavel; Na Cor Marrom; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;
	289903
	505.618-7
	580 - barra 6 metro
	15 barras
	
	

	14
	Ducha Fria; de Pvc; No Formato Circular; Na Dimensao 4 Polegadas; Tubo de Ligacao de Pvc Diametro 1/2" Comprimento30 Cm Com Registro Direto No Cano Da Ducha; Sem Saida para Chuveirinho de Mao;
	226827
	215.044-1
	1 - unidade
	50 unidades
	
	

	15
	Conexao Te; de Reducao; Confeccionado Em Pvc Rigido; Diametro Nominal de 25mm; Diametro Da Reducao de 3/4"; Na Cor Marrom; Conforme Norma Nbr 5648;
	261828
	538.213-0
	1 - unidade
	50 unidades
	
	

	16
	Registro de Esfera de Pvc; Rigido; Roscas Internas Com Junta Com Diametro Nominal de 75mm; Roscas Conforme Padronizacao Soldavel; Acionamento Da Valvula Com 1/4 de Volta; para Ser Utilizada No Sistema de Irrigacao e Instalacao Hidraulica; para Ser Utilizada Em Rede de Agua Potavel;
	611812
	489.993-8
	1 - unidade
	03 unidades
	
	

	17
	Curva para Tubulacao; 90 Graus, Tipo Longa; Em Pvc Rigido, Soldavel; Marrom; Diametro de 25mm x 3/4 Polegadas; Encaixe Tipo Bolsa x Bolsa; Utilizacao Em Instalacoes Hidraulicas de Agua Fria;
	231222
	650.518-0
	1 - unidade
	25 unidades
	
	

	18
	Curva para Tubulacao; Curva de Transposição Soldável; Pvc; Marrom; Diametro Nominal 25mm;
	344601
	585.171-8
	1 - unidade
	25 unidades
	
	

	19
	Sifao; de Polipropileno Com Aditivo Antifungo; Acabamento Branco, Conforme Nbr 14162; do Tipo Tubo Extensivo Com Extremidade Escalonada, Comprimento Minimo 370 Mm, Maximo 850 Mm; para Ser Utilizado Em Pia, Tanque e Lavatorio; Com Bitola de Entrada (rosca) 7/8", 1", 1 1/4" e 1 1/2"; Saida Dn 38, Dn 40, Dn 48 e Dn 50;
	611858
	241.637-9
	1 - unidade
	300 unidades
	
	

	20
	Telha de Fibrocimento; Ondulada; Largura: 1,10m; Passo: 177mm; Comprimento: 2,44m; Espessura: 6mm;
	237554
	639.996-7
	1 - unidade
	125 unidades
	
	

	21
	Cumeeira; de Fibrocimento; Com Comprimento de 1,10m Com Espessura de 6mm; Com Largura de 0,60m; Na Cor Cinza; Formato Universal; para Atender Uma Inclinação de 45 a 75 Graus;
	327364
	538.152-0
	1 - unidade
	25 unidades
	
	

	22
	Parafuso para Telhas; Aco Carbono; Galvanizado a Fogo; Auto Atarraxante; Cabeca Sextavada; Diametro de 5/16 Polegada; 110 Mm Comprimento; Fornecido Com Conjunto de Vedacao (arruela Concava Zincada Branca e Borracha de Vedacao);
	323877
	622.768-6
	1 - unidade
	150 unidades
	
	

	23
	Telha; de Aço Galvalume; Tipo Tipo Trapezoidal 25mm, Com Espessura de 0,43 Mm, Cor Natural (sem Pintura); Medindo 5500 Mm de Comprimento x 1020 Mm de Largura, Com Canal de 110 Mm e Crista de 25 Mm; Fabricada Conforme Norma Abnt Nbr 14514;
	483559
	431.408-5
	1 - unidade
	100 unidades
	
	

	24
	Parafuso para Telhas; Em Aco Carbono; Zincado; Autobrocante, Sextavado; Cabeca Redonda Com Fenda Cruzada Flangeada; Diametro de 1/4"; Comprimento de 3 1/2";
	632859
	547.685-2
	36 - cento
	05 centos
	
	

	25
	Cabo de Aco de Uso Geral; Galvanizado; Com Bitola de 3/16"; Carga Ruptura de 1400kgf; Alma de Fibra Natural (af); Formacao 6x7;
	291567
	619.838-4
	629 - rolo 200 metro
	2 rolos
	
	

	26
	Fita Metalica; de Aco Inoxidavel Aisi 304 Recozido Austenitico; Com Largura de 12,7mm; Espessura de 0,50mm; Acabamento Liso; Bordas Sem Rebarbas;
	429326
	615.555-3
	245 - rolo 30 metro
	50 rolos
	
	

	27
	Selo para Fita; Aco Inox; Presilha para Fita de Arquear; 1" x 1/2" Largura; para Fixacao de Placas;
	319206
	615.624-0
	1 - unidade
	1.000 unidades
	
	

	28
	Ferramenta para Cintar Poste; Em Aco Forjado; para Fixar Acessorios Nos Postes; Com Acionamento Por Catraca; Fita de Aco Forjado,3/8" a 3/4"; Com Cabo Emborrachado; Pesando No Minimo 1,2kg;
	635946
	597.214-0
	1 - unidade
	02 unidades
	
	

	29
	Chumbador; de Aco Galvanizado; Mecanico; Modelo Pba; Componentes: Arruela Lisa, Com Porca Sextavada para Chave de 1/2 Polegada; Diametro do Furo de 5/16 Polegada; Diametro Da Rosca de 5/16 Polegada, Comprimento Da Rosca de Aproximadamente 2 1/4 Polegadas; Comprimento do Chumbador de Aproximadamente 4 Polegadas; Expansao Por Torque; para Fixacao Em Concreto; para Ser Utilizado Em Concreto Ou Alvenaria Densa;
	610834
	549.647-0
	38 - caixa 100 unidade
	01 caixa
	
	

	30
	Chumbador; de Aco Galvanizado; Modelo Alfa; Comprimento Total do Chumbador: 65 Mm, Diametro do Furo: 1/2"; Diametro Da Rosca: 3/8" Unc; para Fixacao de Estruturas Metalicas Em Concreto; para Ser Utilizado Em Ancoragem de Pilares;
	622771
	650.823-5
	1 - unidade
	100 unidades
	
	

	31
	Suporte; para Monitor (lcd, Led Ou Convencional), Modelo de Parede; Confeccionado Em Aço e Plastico; Tipo Bi-articulado, para Monitores de Até 32 Pol.; Medindo Aproximadamente (31x42x86) Cm (axlxe), Padroes Vesa:75 x 75 Mm/ 100 x 100 Mm; Capacidade para Suportar Ate 9 Kg; Altura Mínima: 10cm, Altura Máxima: 25cm, Inclinação (tilt): +90° ~ -45°, Giro (pivot): ±180°; Na Cor Preta; Com Organizador de Cabos, Parafusos e Manual de Instrucao; Com Garantia Minima de 12 Meses; Fabricado de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes;
	615803
	656.293-0
	1 - unidade
	03 unidades
	
	

	32
	Jogo de Chave; Chaves de Fenda e Philips; Em Aco Cromo Vanadio; Cabos Injetados Com Isolacao de 1000v; 4 Fendas: 2,5x75 Mm, 4x100mm, 5,5x125mm, 6,5x150mm; 3 Philips: 0x60mm, 1x80mm, 2x100mm; Composto Por 7 Pecas; Pontas Magnetizadas;
	469149
	472.357-0
	227 - jogo
	06 jogos
	
	

	33
	Macacao para Manejo de Peixes; Em Pvc, Forma de Jardineira Com Bota Acoplada, Espessura Minima 0,65mm, Impermeabilizada Na Costura; Com Bota Tamanho 44, Sendo 100% Impermeavel, Com Forro e Selada Nas Pernas Da Jardineira; Jardineira Tamanho G, Na Cor Verde Escuro Com Alcas Reguladoras para Ajustes;
	640540
	569.284-9
	1 - unidade
	10 unidades
	
	

	34
	Grampeador para Tapecaria; Manual, Modelo Tracker; Capacidade para Grampos 106/06 e 106/8; Dimensoes: (3,0 x 19,0 x 16,50) Cm;
	440632
	374.307-1
	1 - unidade
	02 unidades
	
	

	35
	Luva de Seguranca; Em Borracha Natural, Isolante; No Tamanho 10,5; Na Cor Preta; para Protecao de Usuario de Eletricidade; Cano Padrao; Com Punho do Mesmo Material Da Luva; Dorso Normal; Palma Lisa; Sem Forro; Devera Resistir a Tensao Maxima de Uso de 17.000 Volts, Tipo Ii, Classe 2; Orla Reforcada; e Suas Condicoes Deverao Atender a Norma Vigente; Devera Ter Certificado de Aprovacao do Ministerio de Trabalho e Emprego;
	304366
	636.879-4
	41 - par
	03 pares
	
	

	36
	Avental de Protecao; Em Raspa de Couro; Medindo Aproximadamente 1,20 m x 0,60 M; Protecao do Usuario Contra Agentes Abrasivos e Escoriantes Soldagens e Similares; Sem Mangas; Sem Gola; Fechamento Atraves de Tiras Em Raspa No Pescoco e Na Cintura,presas Porarrebites e Fivelas Metalicas para Ajuste; Com Certificado de Aprovacao do Ministério do Trabalho e Emprego; Suas Condicoes Deverao Atender Plenamente a Norma Nbr 13335/2020;
	220522
	587.250-2
	1 - unidade
	30 unidades
	
	

	37
	Kit e Acessorios para Pedreiro; Mangueira de Nivel Em Pvc Transparente (cristal); Medindo 5/16" (78mm) Espessura Da Parede de 1,50mm
	447421
	534.315-1
	43 - rolo 50 metro
	03 rolos 
	
	

	38
	Grifo; Chave Ajustavel para Tubos; Comprimento 10"; Abertura Maxima 1.1/2"; Aco-liga de Alta Resistencia Mecanica;
	377429
	591.681-0
	1 - unidade
	02 unidades
	
	

	39
	Alicate para Uso Geral; de Bico; Medindo 6"; Com Cabo Isolado Em Pvc; Acabamento Oxidado; Bico Meia Cana Reto;
 
	410870
	35.552-6
	1 - unidade
	03 unidades
	
	

	40
	Alicate para Uso Geral; Tipo de Corte Diagonal, Isolado; Medindo 6"; Cabo Curvo Antideslizante Com Aba Protetora, Isolado para Tensoes de 1000vca; Aco Cromo Vanadio, Acabamento Escurecido, Acabamento Zona de Corte Temperada Por Inducao; Conforme Norma Nbr 9699;
	393442
	591.822-7
	1 - unidade
	03 unidades
	
	

	41
	Alicate para Uso Geral; Tipo Universal - Em Aco Cromo Vanadio - Com Tratamento Termico Total e Inducao No Corte; Medindo 8"; Com Cabo Isolado Em Pvc para Ate 1000 V; Acabamento Fosfatizado - Com Faces Lixadas; Possui Um Amassador de Terminais; para Corte Duro;
	384228
	119.270-1
	1 - unidade
	05 unidades
	
	

	42
	Alicate Crimpador; Corpo Em Aço Carbono, Acabamento Pintado, Com Cabo Plastificado; para Conectores Modulares de 6 e 8 Posições Rj11,rj12, Rj45 Vazado (de Passagem, Pass-thru); Cortador e Descascador de Fios Cabos de Voz e Dados Cat6, Cat5e, Cat3 Em Lâmina de Aço;
	624206
	610.072-4
	1 - unidade
	02 unidades
	
	

	43
	Canaleta; Em Pvc Auto Extinguivel; No Formato Quadrado Com Tampa de Pressao e Encaixe; Nas Dimensoes (10 x 10) Mm; Com Comprimento de 2 Metros; Na Cor Na Cor Branca; Com Modelo Sem Divisorias; Fita Adesiva de Alto Poder de Fixacao; Sera Utilizada Em Passagem de Cabos; de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes; Com Tampa;
	460931
	595.263-8
	1 - unidade
	30 unidades
	
	

	44
	Canaleta; Em Pvc Auto Extinguivel; Formato Retangular; Com Tampa Arredondada Nas Laterais, Tampa Reta No Centro Da Canaleta; Fechada; Nas Dimensoes 20 x 10 Mm; Minicanal; Com Comprimento de 2 Metros; Na Cor Branca; Sem Divisoria; Fita Adesiva de Alto Poder de Fixacao; Sera Utilizada Em Passagem de Cabos de Dados, Voz e Energia; de Acordo Com As Normas Nbr/abnt Vigentes; Com Recorte Fechado e Encaixe Frontal do Tipo Mola;
	375179
	569.558-9
	1316 - barra 2 metro
	15 barras
	
	

	45
	Abracadeira de Fixacao; de Em Pvc Rigido; para Utilizar Em Tipo Fixa Tubo para Fixaçao de Eletroduto Na Parede; Na Cor Na Cor Branca; para Ser Entregue Com Com Parafuso; Com Diametro de 3/4 "; Anti Chamas;
	460978
	611.589-6
	1 - unidade
	500 unidades
	
	

	46
	Fita Metalica; de Aco Inoxidável; Com Largura de 17mm; Espessura de 0,4mm; Perfurada, Furos Com Diametro de 7mm e Distancia Entre Furos de 4mm, Acabamento Liso; Bordas Sem Rebarbas; Fornecida Em Rolo; Conforme Norma Nbr/abnt 6662;
	633301
	507.625-0
	136 - rolo 10 metro
	10 rolos
	
	

	47
	Parafuso para Telhas; de Aco Baixo Carbono, Cementado e Temperado; Galvanizado; Autobrocante; Sextavada; Diametro de (1/4" x 3/4"); Comprimento de 20mm;
	300354
	547.687-9
	36 - cento
	03 centos
	
	

	48
	Peca de Reposicao/acessorios para Rocadeira Manual; Modelo Sthil; Fs 160 e 280; Cabecote de Corte Tipo Trimcut 40-2 para Fio de Corte Em Nylon - Cod. 40037102104;
	476183
	297.290-5
	1 - unidade
	30 unidades
	
	

	49
	Batente de Madeira; Espécie Apuleia Leiocarpa; Conhecido(a) Como Garapa, Garapeira; Batente Reto; Medindo (2,10x0,80)m; Com Secao Transversal de 14cm de Largura e 35mm de Espessura; Devendo Ser Entregue Com Acabamento Liso; Madeira Com Dof (documento de Origem Florestal) Obrigatorio; Fornecedor Com Cadastro Valido Obrigatorio No Cadmadeira;
	334176
	497.485-5
	1 - unidade
	05 unidades
	
	

	50
	Janela; Aco Carbono Com Pre-tratamento de Superficie Nanoceramico (aumento Da Resistencia Contra Corrosao); Tipo Vitro Basculante Com Duas Basculas; Modelo Retangular; Medindo (60 x 80)cm (a x L), 14 Cm de Espessura; Com Pintura Eletrostatica de Fundo; Devendo Ser Entregue Com Puxadores Da Bascula Em Material Resistente Aoxidacao; Conforme Norma Abnt Nbr 10821;
	610572
	465.354-8
	1 - unidade
	03 unidades
	
	

	51
	Argamassa; Composição à Base de Cimento Portland, Agregados Minerais, Polímeros de Fixação, Aditivos Não-tóxico; para Fixação de Revestimentos Em Pisos Industriais, Com Tráfego Intenso, Porcelanato, Pisos Externos; Na Cor Cinza, Argamassa Colante, Aditivada, Tipo Aciii E; Validade de 180 Dias a Partir do Recebimento; Embalada Em Saco;
	315173
	460.385-0
	536 - saco de 20 quilograma
	50 sacos
	
	

	52
	Serra Circular; Em Metal, Potencia de 1200w, Voltagem 220v; Disco 7.1/4"/184mm; 24 Dentes; Eixo de 5/8", Com Profundidade de Corte de 45mm Em 45º / 65mm Em 90º; Acondicionado de Forma Apropriada, de Modo a Garantir Seu Perfeito Recebimento;
	302118
	514.231-8
	1 - unidade
	01 unidade
	
	

	53
	Cortador de Chapa; Em Tipo Tesoura para Aviacao; Corpo e Mandibula Forjadas Em Aco Cromo Vanadio; Com Corte Reto; de Abertura de Comprimento Total 250 Mm (10]); para Corte de Chapa Macia Em Ate 1 Mm de Espessura de Grandes Inclinacoes; Estampa Em Aco Pintado e Isolado, de Dupla Acao Que Multiplica a Forca Das Mandibulas; Acondicionado de Forma Adequada;
	607560
	187.133-1
	1 - unidade
	02 unidades
	
	

	54
	Perfil de Pvc; Tipo Acabamento Moldura, Tipo Meia Cana; Com Comprimento de 6,0m;
	602490
	493.873-9
	1 - unidade
	30 unidades
	
	

	55
	Sarrafo de Madeira; Espécie Tabebuia Spp.; Conhecido(a) Como Ipe; Medindo 10cm de Largura; Espessura de 2,0cm; Com Comprimento de 3,0 Metros; Devendo Ser Entregue Aparelhado, Com Cantos Retos; Madeira Com Dof Obrigatorio; Fornecedor Com Cadastro Valido No Cadmadeira;
	239054
	520.226-4
	1 -  unidade
	30 unidades
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Prazo de validade da proposta de preços: mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública. 



Eu, ___________________________________, portador do CPF nº _____________, representante legal do fornecedor ________________________ (nome empresarial ou denominação), interessado em participar ddo Pregão Eletrônico nº 93/2026-CPPMONG - Edital nº 030/2026 - CPPMONG, Processo SEI n° 006.00424334/2026-53, DECLARO, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)


Dados do responsável pela assinatura do Contrato (devidamente comprovado pela documentação apresentada na HABILITAÇÃO, procuração com poderes específicos ou contrato social). 

*NOME:____________________________________________________ 
*ESTADO CIVIL:_____________________________________________ 
*PROFISSÃO:_______________________________________________ 
*RG:______________________________________________________ 
*CPF:_____________________________________________________ 
*ENDEREÇO RESIDENCIAL: ___________________________________ 
*ENDEREÇO ELETRÔNICO (e-mail):_____________________________ 
*TELEFONE: _______________________________________________

*Banco______  - *Agência _________ - *Conta ____________

*todos os campos são de preenchimento obrigatório
